[KOSZTORYS ATHENASOFT] co=Copyright Athenasoft sp. z o.o. wf=4 pr=NORMA 4.52 pe=2 op=1 opn=2 0 2 1 1 0 19 8 0 10 1 0 0 0 1. 1 1 0 1 3 1 prn=2 2 3 2 4 1 6 0 1 own=2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 poz. < > 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 pm=dział dział pd=działu działu mm=działy działy md=działów działów wan=PLN wbn=PLN zł wk=0 na=Koszty pośrednie Zysk VAT wn= [STRONA TYT] na=PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR nb=Remotn pomieszczeń oddziału chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim ab=ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski ni=SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM ai=ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski nk=mgr inż. Grzegorz Pękala dt=10.08.2022 0 [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 [NARZUTY NORMA 1] na=VAT V wa=23 1 0 PLN op=0 0 nc=1 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty pośrednie Kp wa=80 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 2] na=Zysk Z wa=18 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS ZEST 183] ty=S na=ˇuraw samochodowy do 4t (1) 0 id=31112 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.0396 [RMS ZEST 117] ty=M na=ˇwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm 0 id=1602511 1 jm=m3 060 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.0022 [RMS ZEST 124] ty=M na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0 id=2600104 1 jm=m3 060 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0106 pr= 0 0 0 2600110 [RMS ZEST 229] ty=M na=barwniki do drewna 0 id=1430199 1 jm=kg 033 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.5527 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1412299 [RMS ZEST 59] ty=M na=Bateria lekarska łokciowa umywalkowa 2475 HiG lub równoważna 0 id=5714400 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=19 [RMS ZEST 145] ty=M na=Bateria prysznicowa ścienna śr. 15 mm 0 id=5715100 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=5 pr= 0 0 0 5712099 [RMS ZEST 94] ty=M na=bateria umywalkowa z prysznicem 0 id=5714400 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 5711299 [RMS ZEST 185] ty=M na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0 id=1050011 1 jm=dm3 066 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.018 [RMS ZEST 18] ty=S na=Betoniarka wolnospadowa elektryczna 0 id=43211 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=3.5984 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 43210 [RMS ZEST 114] ty=M na=Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm 0 id=2200155 1 jm=szt 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=64.17 [RMS ZEST 122] ty=M na=Ceg’a bud.pe’na 25x12x6,5cm - kl.15 0 id=1800102 1 jm=szt 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=124.19 [RMS ZEST 205] ty=M na=Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.10 0 id=1800101 1 jm=szt 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=10 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1800103 [RMS ZEST 202] ty=M na=Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.15 0 id=1800102 1 jm=szt 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=10 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1800104 [RMS ZEST 121] ty=M na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0 id=1701106 1 jm=t 034 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.1414 [RMS ZEST 91] ty=M na=Cement portl,zwyk’y b.dod. CEM I 32,5-work 0 id=1700305 1 jm=t 034 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0002 [RMS ZEST 115] ty=M na=Cement portl,zwyk’y b.dod. CEM I 42,5-work 0 id=1700306 1 jm=t 034 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.085 [RMS ZEST 206] ty=M na=Cement portlandzki 35 bez dodatków 0 id=1700301 1 jm=t 034 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0104 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1700399 [RMS ZEST 203] ty=M na=Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg 0 id=1700305 1 jm=t 034 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0103 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1700399 [RMS ZEST 13] ty=M na=Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg 0 id=1701106 1 jm=t 034 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.004 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1701199 [RMS ZEST 266] ty=M na=cement portlandzki z dodatkami 25 0 id=1701100 1 jm=t 034 ce=0 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.2413 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1700341;1700342 [RMS ZEST 14] ty=M na=ciasto wapienne (wapno gaszone) 0 id=2360000 1 jm=m3 060 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=0.3185 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1720399 [RMS ZEST 191] ty=S na=Cićgnik ko’owy 63kW (1) 0 id=39121 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.0396 [RMS ZEST 125] ty=M na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0 id=2600622 1 jm=m3 060 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0222 pr= 0 0 0 2600622 [RMS ZEST 33] ty=M na=Dolia polietylenowa 0 id=1560200 1 jm=m2 050 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=14.7516 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1560399 [RMS ZEST 213] ty=M na=Drążek prysznicowy 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 123] ty=M na=Drewno na stemple okrćg’e korowane 0 id=3950000 1 jm=m3 060 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0154 [RMS ZEST 98] ty=M na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0 id=0000046 3 jm=m2 050 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=26.4 [RMS ZEST 219] ty=M na=Drzwiczki rewizyjne 25x30cm 0 id=1350309 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1351799 [RMS ZEST 247] ty=M na=Dźwigary nośne z blachy kształtowej 0 id=0000041 3 jm=m 040 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=154.6452 [RMS ZEST 112] ty=R na=elektromonterzy gr.II 0 id=662 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 197] ty=M na=Elem.konstr.stalow.ró§nych dla bud.przem. 0 id=1365098 1 jm=t 034 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.035 [RMS ZEST 248] ty=M na=Elementy poprzeczne z blachy kształtowej 0 id=0000044 3 jm=m 040 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=143.856 [RMS ZEST 88] ty=M na=Farba ceramiczna 0 id=1502199 2 jm=dm3 066 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=73.4808 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1502199;1503199;1503299 [RMS ZEST 29] ty=M na=Farba emulsyjna biała 0 id=1502199 2 jm=dm3 066 ce=0 1660147000 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=120.6133 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1502199;1503199;1503299 [RMS ZEST 200] ty=M na=farba olejna nawierzchniowa 0 id=1511799 1 jm=dm3 066 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.075 pr= 0 0 0 1510199 [RMS ZEST 38] ty=M na=Gips budowlany szpachlowy 0 id=1740103 1 jm=t 034 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.3645 [RMS ZEST 217] ty=M na=Gips tynkarski 0 id=1740300 1 jm=t 034 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.1072 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1740399 [RMS ZEST 222] ty=M na=Gniazda wodoszczelne 3-biegunowe z wyłącznikiem 0 id=7531199 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.02 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 [RMS ZEST 196] ty=M na=Gniazdo 3P+N+Z 32A z roz’ćcz. i blok. 0 id=7530725 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.02 [RMS ZEST 220] ty=M na=Gniazdo z uziemieniem IP44 biały natynkowe podwójne 0 id=7530299 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=10 [RMS ZEST 28] ty=M na=Grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt 0 id=1410700 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=228.346 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1410700 [RMS ZEST 199] ty=M na=Gruntoemalie na rdz‘ - czerwona tlenkowa 0 id=1511001 1 jm=dm3 066 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.08 [RMS ZEST 201] ty=M na=Grzejnik podwójny 90x60cm 0 id=6066108 2 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.6 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 6066199 [RMS ZEST 168] ty=M na=Grzejnik z bl.stal.2-p’yt.wys.600,d’.800mm 0 id=6011138 1 jm=kpl 090 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.25 [RMS ZEST 35] ty=M na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0 id=1330400 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.0896 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1332000 [RMS ZEST 211] ty=M na=kit węglowy kwasoodporny 0 id=1470199 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.4 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1450099 [RMS ZEST 252] ty=M na=Klamerki mocujące 0 id=0000063 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=257.1426 [RMS ZEST 126] ty=M na=Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 0 id=1341201 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.8911 [RMS ZEST 32] ty=M na=Klawisz podwójny biały SWING 3557G-A00652 B1 ABB 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=13.26 [RMS ZEST 84] ty=M na=Klawisz podwójny biały SWING 3557G-A00652 B1 ABB' 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=80.58 [RMS ZEST 6] ty=M na=Klej Butapren B 0 id=1550201 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1551599 [RMS ZEST 261] ty=M na=klej Butapren B 0 id=1550201 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=7.016 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1551599 [RMS ZEST 26] ty=M na=Klej do wykładzin Mapei Mapecryl 0 id=1551305 2 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=62.65 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1551399 [RMS ZEST 47] ty=M na=Kołki rozporowe 0 id=0000072 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=104.88 [RMS ZEST 140] ty=M na=Kołki rozporowe 0 id=8990499 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=121 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 8990499 [RMS ZEST 212] ty=M na=konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki 0 id=6610499 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 [RMS ZEST 36] ty=M na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm 0 id=5102706 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=19 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 5115106 [RMS ZEST 130] ty=M na=Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm 0 id=5115903 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=5 pr= 0 0 0 5115103 [RMS ZEST 132] ty=M na=Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DKI, o średnicy 100 mm 0 id=5262604 2 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=5 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 5262699 [RMS ZEST 86] ty=M na=Korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm 0 id=5330400 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=4 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 5262602 [RMS ZEST 216] ty=M na=Korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm 0 id=5330400 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1 pr= 0 0 0 5262602 [RMS ZEST 173] ty=M na=Korytko kablowe perforowane 200x60 mm, grubość 0,7 mm 0 id=8321899 1 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=7.5 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 8321899 [RMS ZEST 214] ty=M na=Kotara przeciwwodna 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 99] ty=M na=Kotwy 0 id=0000088 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=146.784 [RMS ZEST 170] ty=M na=Kratka ściekowa z syfonem 0 id= 3 jm= ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=6 [RMS ZEST 208] ty=M na=Kratki wentylacyjne nierdzewne, kwasoodporne 17x17cm 0 id=1350309 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 pr= 0 0 0 1351799 [RMS ZEST 204] ty=M na=Kratki wentylacyjne nierdzewne, kwasoodporne 17x17cm' 0 id=1350309 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=7 pr= 0 0 0 1351799 [RMS ZEST 151] ty=M na=Krzesełko prysznicowe dla niepełnosprawnych, średnia rury 25mm 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 153] ty=M na=Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm 0 id=5644809 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=19.2 [RMS ZEST 157] ty=M na=Kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 0 id=5644805 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=12 [RMS ZEST 169] ty=M na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 0 id=5613999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=18.6 [RMS ZEST 68] ty=M na=Kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm 0 id=5611999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=88 [RMS ZEST 62] ty=M na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 0 id=5649999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=49 [RMS ZEST 225] ty=M na=Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 0 id=5649999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=12 [RMS ZEST 61] ty=M na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 0 id=5649999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=147 [RMS ZEST 224] ty=M na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 0 id=5649999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=4 [RMS ZEST 249] ty=M na=Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny 0 id=0000082 3 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=77.3226 [RMS ZEST 187] ty=M na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny 0 id=1512200 1 jm=dm3 066 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0063 pr= 0 0 0 1514001 [RMS ZEST 230] ty=M na=Lakier nitrocelulozowy og.stos. bezbarwny 0 id=1512401 1 jm=dm3 066 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.3818 [RMS ZEST 96] ty=M na=Lampa bakteriobójcza sufitowa Ultraviol NBV 2x30 NLW 0 id=7302999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=4 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7302299 [RMS ZEST 227] ty=M na=listwy i łaty z drewna dębowego o dł. powyżej 1,0 m 0 id=2610802 1 jm=m3 060 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.094 pr= 0 0 0 2611310 [RMS ZEST 5] ty=M na=Listwy przyścienne z PCW 0 id=1560799 1 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1560399 [RMS ZEST 34] ty=M na=Listwy z drewna 1x2 cm 0 id=2601200 1 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=32.244 pr= 0 0 0 2601532 [RMS ZEST 139] ty=M na=Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 60x60cm 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 83] ty=M na=Łącznik świecznikowy podwójne i pojedyńcze 0 id=7519999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=80.58 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7519999 [RMS ZEST 31] ty=M na=Łącznik świecznikowy podwójny 0 id=7519999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=13.26 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7519999 [RMS ZEST 254] ty=M na=Łączniki rozporowe 0 id=0000091 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=227.4723 [RMS ZEST 162] ty=M na=Miska ust.por.bia’.d’.70cm,dla os.niepe’. 0 id=6350611 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 232] ty=R na=montażyści - grupa II 0 id=612 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 231] ty=R na=montażyści - grupa III 0 id=613 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 72] ty=R na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II 0 id=202 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 93] ty=R na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III 0 id=203 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 134] ty=R na=monterzy instalacji technologicznych gr.II 0 id=212 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 133] ty=R na=monterzy instalacji technologicznych gr.III 0 id=213 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 129] ty=M na=Nadproże strunobetonowe 12x12cm 0 id=1100399 1 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=6 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1100399 [RMS ZEST 111] ty=M na=Narożniki ochronne ze stali nierdzewnej 0 id=1318000 2 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=34.65 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1221940 [RMS ZEST 113] ty=M na=Narożniki ochronne ze stali nierdzewnej 0 id=1318000 2 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=4.725 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1221940 [RMS ZEST 218] ty=M na=narożniki stalowe ze stali kątowej 0 id=1360499 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.1528 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1360000 [RMS ZEST 188] ty=M na=opaski kablowe OKi 0 id=7640100 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.45 pr= 0 0 0 7648099 [RMS ZEST 81] ty=M na=Oprawa Modena LED 17 W 0 id=7302999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=25 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7302299 [RMS ZEST 223] ty=M na=Oprawa Modena LED 25 W 0 id=7302999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7302299 [RMS ZEST 80] ty=M na=Oprawa rastrowa LED 60x60cm, 27W, IP20, 230V,3490 lm 0 id=7302999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=12 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7302299 [RMS ZEST 258] ty=M na=OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM LED 2006LM PLX IP20 840 18W WPUSZCZANA W SUFIT 0 id=7302299 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=14 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7302299 [RMS ZEST 45] ty=M na=Ościeżnice drewniane zwykłe 0 id=0000119 3 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=17.48 [RMS ZEST 228] ty=M na=papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt. 0 id=3920012 1 jm=ark 116 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.4145 [RMS ZEST 262] ty=M na=Pasta podłogowa bezbarwna 0 id=1530200 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.754 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1534199 [RMS ZEST 46] ty=M na=Pianka poliuretanowa 0 id=0000132 3 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.6118 [RMS ZEST 100] ty=M na=Pianka poliuretanowa 0 id=0000139 3 jm=dm3 066 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=7.392 [RMS ZEST 207] ty=M na=Piasek do zapraw 0 id=1602099 2 jm=m3 060 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.025 [RMS ZEST 267] ty=M na=piasek do zapraw 0 id=1602003 1 jm=m3 060 ce=0 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1.1679 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1602000 [RMS ZEST 15] ty=M na=Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 mm, gat. I 0 id=1602006 1 jm=m3 060 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.045 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1602003 [RMS ZEST 209] ty=M na=Płytki podłogowe gresowe Paradyż Linus o wym. 33,3x33,3 cm 0 id=2520199 1 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=44.064 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 2520099 [RMS ZEST 42] ty=M na=Płytki ścienne półpołysk 60x30cm 0 id=2520199 1 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=124.95 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 2530099 [RMS ZEST 20] ty=M na=Płytki ścienne Tubądzin Pastel o wym. 20x20cm 0 id=2520199 1 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=91.9632 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 2530099 [RMS ZEST 246] ty=M na=Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm 0 id=0000138 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=260.739 [RMS ZEST 270] ty=M na=Pochwyt ścienny śr. 50mm z aluminium powlekanego 0 id= 3 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=25.25 [RMS ZEST 102] ty=M na=Podkładki pod szyby 0 id=0000165 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=234.696 [RMS ZEST 141] ty=M na=Poręcz dla niepełnosprawnych długości 60cm ze stali polerowanej średnicy 25mm 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=6 [RMS ZEST 146] ty=M na=Poręcz dla niepełnosprawnych prosta ze stali nierdzewnej 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 142] ty=M na=Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna długości 60cm ze stali polerowanej średnicy 25mm 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=7 [RMS ZEST 39] ty=M na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0 id=202x050 3 jm=dm3 066 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=57.6048 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 2385003 [RMS ZEST 19] ty=M na=Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży Ceresit CT 17 0 id=2385099 2 jm=dm3 066 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=315.2625 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 2385099 [RMS ZEST 27] ty=M na=Pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0 id=1569099 2 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=7.518 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1569099 [RMS ZEST 251] ty=M na=Pręty wieszaka 0 id=0000155 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=60.2397 [RMS ZEST 192] ty=M na=Przewód 5x4mm2 0 id= 3 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=10.8 [RMS ZEST 95] ty=M na=Przy’.elast.do armat.w opl.stal. d’.300mm 0 id=5716202 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 [RMS ZEST 181] ty=S na=Przyczepa do przewo§.kabli 4t 0 id=39971 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.0396 [RMS ZEST 56] ty=M na=Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm 0 id=5716202 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=42 [RMS ZEST 2] ty=M na=Punkty poboru gazów medycznych 0 id=6422700 1 jm=kpl. 090 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=8 [RMS ZEST 136] ty=M na=puszki przyłączeniowe gazów medycznych 0 id=6411501 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.5 [RMS ZEST 221] ty=M na=Ramka 2-krotna IP44 SWING 3901J-A00942 B1 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=5 [RMS ZEST 1] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=-0 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 [RMS ZEST 44] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 97] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 138] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 245] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=001 3 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 259] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=001 3 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 257] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 271] ty=R na=Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std (lubelskie) 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 1660147000 cw=0 PLN il=3350.3738 [RMS ZEST 37] ty=R na=robotnicy gr.I 0 id=391 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 120] ty=R na=robotnicy gr.II 0 id=392 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 152] ty=M na=Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm 0 id=5630405 1 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=4.836 [RMS ZEST 9] ty=M na=Rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm 0 id=6450129 1 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=27.56 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 [RMS ZEST 154] ty=M na=Rury przepustowe z PCW śr. 110 mm 0 id=5631201 1 jm=m 040 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.918 [RMS ZEST 41] ty=S na=Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0 id=39511 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.0926 [RMS ZEST 64] ty=S na=Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0 id=39511 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=3.093 [RMS ZEST 60] ty=S na=Samochód dostawczy 0.9 t 0 id=39511 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.5486 pr= 0 0 0 39511 [RMS ZEST 76] ty=S na=samochód dostawczy 0.9 t 0 id=39511 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=2.4303 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 39511 [RMS ZEST 215] ty=S na=Samochód skrzyn.do 5.0t 0 id=39521 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=2.301 [RMS ZEST 4] ty=S na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0 id=39521 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=20.411 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 39521 [RMS ZEST 269] ty=M na=Separator gipsu 0 id= 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1 [RMS ZEST 50] ty=M na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0 id=0000190 3 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=15.8 [RMS ZEST 184] ty=M na=Spoiwo cynowo-o’owiane w pr‘tach LC 60 0 id=1200204 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0027 [RMS ZEST 253] ty=M na=Sprężyny przyścienne 0 id=0000168 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=148.3515 [RMS ZEST 268] ty=M na=Stół z szafkami ze stali nierdzewnej 0 id=6343999 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 6321599;6321699 [RMS ZEST 92] ty=M na=Stół ze zlewozmywakiem i szafką 0 id=6343999 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 6321599;6321699 [RMS ZEST 149] ty=M na=Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 0 id=5715900 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 75] ty=M na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr. 32 mm 0 id=5715800 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=16 [RMS ZEST 189] ty=M na=sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm 0 id=6831701 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0063 [RMS ZEST 163] ty=M na=Sznur konopny - smo’owany 0 id=6831801 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.27 [RMS ZEST 131] ty=M na=Sznur konopny smołowany 0 id=6831830 2 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.5 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 [RMS ZEST 87] ty=M na=Sznur konopny smołowany 0 id=6831801 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.62 pr= 0 0 0 6831830 [RMS ZEST 90] ty=M na=sznur konopny surowy 0 id=6831800 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.08 [RMS ZEST 101] ty=M na=Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego 0 id=0000204 3 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=15.84 [RMS ZEST 104] ty=S na=Środek transportowy 0 id=00032 3 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=1.584 [RMS ZEST 110] ty=S na=środek transportowy 0 id=39500 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.135 [RMS ZEST 256] ty=S na=Środek transportowy 0 id=00026 3 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.8991 [RMS ZEST 264] ty=S na=Środek transportowy 0 id=00010 3 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.0719 [RMS ZEST 8] ty=S na=Środek transportu 0 id=00000 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=1.3109 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 39000 [RMS ZEST 137] ty=M na=śruby kotwowe z nakrętkami i podkładkami M 12x150 0 id=1342325 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0003 [RMS ZEST 165] ty=M na=Tarczki ochronne 0 id=5739999 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 [RMS ZEST 190] ty=M na=taśma izolacyjna Denso 0 id=2303200 1 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0018 pr= 0 0 0 2303200 [RMS ZEST 265] ty=R na=tynkarze gr.II 0 id=462 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 119] ty=R na=tynkarze gr.III 0 id=463 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 63] ty=M na=Uchwyt do rurocićg.fi 20-25mm 0 id=6600111 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=55 [RMS ZEST 10] ty=M na=Uchwyty do rur o śr. zew. 12-15 mm 0 id=6600699 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=13 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 6601901 [RMS ZEST 155] ty=M na=Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm 0 id=5651699 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=11 pr= 0 0 0 6602011 [RMS ZEST 158] ty=M na=Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm 0 id=5651699 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=4 pr= 0 0 0 6602006 [RMS ZEST 171] ty=M na=Uchyt sufitowy USV 0 id=8340799 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=16 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 8340899 [RMS ZEST 77] ty=M na=Umywalka.pr.por.szer.55cm 0 id=6351611 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=16 [RMS ZEST 150] ty=M na=Umywalki prostokątna dla osób niepełnosprawnych 60cm 0 id=6351699 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 [RMS ZEST 135] ty=M na=uniwersalne zestawy przyłóżkowe instalacji elektryczno-gazowych 0 id=6422999 1 jm=kpl. 090 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.25 [RMS ZEST 156] ty=M na=Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm 0 id=6810504 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=27.5 [RMS ZEST 159] ty=M na=Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 0 id=6810502 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=16 [RMS ZEST 116] ty=M na=Wapno hydratyzowane workowane 0 id=1720202 1 jm=t 034 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.0197 [RMS ZEST 186] ty=M na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) 0 id=1030400 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.045 [RMS ZEST 250] ty=M na=Wieszak 0 id=0000184 3 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=60.2397 [RMS ZEST 172] ty=M na=Wieszak prętowy 0 id=8321214 1 jm=szt 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=16 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 8321399 [RMS ZEST 16] ty=M na=woda z rurociągu 0 id=3930000 1 jm=m3 060 ce=0 1655740671 cw=0 PLN il=0.3676 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 3930001 [RMS ZEST 118] ty=M na=Woda z rurocićgów 0 id=3930001 1 jm=m3 060 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.3006 [RMS ZEST 74] ty=M na=wsporniki do umywalek porcelanowych 0 id=6361799 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=16 pr= 0 0 0 6328600 [RMS ZEST 148] ty=M na=Wsporniki do umywalek porcelanowych 0 id=6361799 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=3 pr= 0 0 0 6328600 [RMS ZEST 24] ty=S na=Wyciąg 0 id=34000 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=3.0586 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 34000 [RMS ZEST 49] ty=S na=Wyciąg 0 id=00038 3 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.8068 [RMS ZEST 103] ty=S na=Wyciąg 0 id=00037 3 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=1.32 [RMS ZEST 255] ty=S na=Wyciąg 0 id=00030 3 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.8991 [RMS ZEST 263] ty=S na=Wyciąg 0 id=00011 3 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.1 [RMS ZEST 17] ty=S na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0 id=34312 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=5.8444 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 34312 [RMS ZEST 7] ty=S na=Wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0 id=34000 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=1.1593 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 34000 [RMS ZEST 40] ty=S na=Wycićg towarowo-osobowy 1.0t 0 id=34111 1 jm=m-g 148 ce=0 1660147001 cw=0 PLN il=0.0524 [RMS ZEST 25] ty=M na=Wykładzina podłogowa, rulonowa homogeniczna, grubości 2,0 mm, 0 id=1563099 2 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=273.154 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1563099 [RMS ZEST 260] ty=M na=Wykładzina winylowa ścienna gr. min. 0,92 0 id=1563199 1 jm=m2 050 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=19.1186 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1563099 [RMS ZEST 195] ty=M na=Wyłącznik nadprądowy RX3 B20A 3P Legrand 0 id=7512999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=1 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 7512299 [RMS ZEST 198] ty=M na=zaprawa cementowa m. 80 0 id=2380807 1 jm=m3 060 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=0.025 pr= 0 0 0 2380899672;2380824 [RMS ZEST 21] ty=M na=Zaprawa klejąca Atlas progres mega biały do gresu polerowanego 0 id=1550599 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2098.052 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 1554299 [RMS ZEST 22] ty=M na=Zaprawa spoinująca 0 id=1550599 1 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=140.723 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 2380699 [RMS ZEST 23] ty=M na=Zaprawa wyrównawcza do podłóg 2-50mm 0 id=2380400 2 jm=kg 033 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2445.264 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 2382899 [RMS ZEST 226] ty=M na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm 0 id=5701499 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=4 pr= 0 0 0 5701402;5701422 [RMS ZEST 12] ty=M na=Zawory odcinające mosiężne membranowe typ ZMT o śr. 15 mm 0 id=6410999 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=6 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 [RMS ZEST 67] ty=M na=Zawory wodne odcinające kątowe o śr. nominalnej 20 mm 0 id=5701999 2 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=44 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 5701099 [RMS ZEST 166] ty=M na=Zawór podwójny odcinający, do grzejników kompaktowych, uszczelnienie stożkowe 0 id=5730899 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 5730599 [RMS ZEST 210] ty=M na=zlewy kamionkowe kwasoodporne 0 id=5531399 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 pr= 0 0 0 5550099 [RMS ZEST 164] ty=M na=Złączka do grzejników 20 mm 0 id=5731602 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=2 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 [RMS ZEST 11] ty=M na=Złączki miedziane - śr. 12 mm 0 id=6401104 1 jm=szt. 020 ce=0 1660147001 cw=0 PLN kz=4 -1 PLN 1 il=10 pr=ICB_SREDNIE 0 0 0 [RMS ZEST 3] ty=M 1 na=materiały pomocnicze 0 id=0000000 1 jm=% 147 cw=1 PLN il=0 [RMS ZEST 48] ty=M 1 na=Materiały pomocnicze (od M) 0 id=9999999 3 jm=% 147 cw=1 PLN il=0 [ELEMENT 1] na=ROBOTY REMONTOWE wa=0 kn=0 0 0 id=1 nu=1 wn= [ELEMENT 2] na=Gabinet lekarski [Nr +1/1] wa=0 kn=0 0 0 id=2 nu=1.1 wn= [POZYCJA] id=51 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=1 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=1.26 [POZYCJA] id=25 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1134-02 4-03 1134-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż lamp świetlówkowych (liniowych) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=2 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.2205 0 0.2205 np=1 wa=0 wb=0 il=0.882 [POZYCJA] id=892 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1134-02 4-03 1134-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż lamp bakteriobójczych UV op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=3 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.2205 0 0.2205 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2205 [POZYCJA] id=893 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=4 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.399 [POZYCJA] id=53 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=5 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=54 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=6 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=58 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1 mpn=1211 na=Demontaż drzwi płycinowych wraz z ościeżnicą metalową uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=7 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.58 0 1.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.58 [POZYCJA] id=55 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=8 ob=2.04 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.04 1 1,02*2,00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7136 [POZYCJA] id=59 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1113-06 2-02 1113-06 1 mpn=_1211 na=Demontaż cokołów przyściennych z polichlorku winylu [R=0,4] ; [M=0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=9 ob=15.98 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=15.98 1 0,65+0,38+0,38+1,26+3,02+0,52+0,28+1,46+2,41+5,62 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.4 0.4 wm=0 0 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1641 0 0.1641 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0489 [RMS 5] nz=0.107 0 0.107 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 6] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0032 [RMS 8] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0048 [POZYCJA] id=29 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=10 ob=45.75 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=45.75 1 (2.93+2.86+0.52+2.76+2.41+5.62)*2.90-1,02*2,00-0,90*2,00 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=63.135 [POZYCJA] id=30 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0818-05 4-01 0818-05 1 mpn=1211 na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=11 ob=15.03 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=15.03 1 15,03 [RMS 271] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=2.7054 [POZYCJA] id=31 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=12 ob=60.78 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=60.78 1 #p10+#p11 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=14.9519 [POZYCJA] id=32 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=13 ob=1.98 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.98 1 #p10*0,02+#p11*0,01+#p12*0,015 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=8.9892 [POZYCJA] id=33 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=14 ob=1.98 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.98 1 #p13 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=2.7522 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.584 [POZYCJA] id=894 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0714-02 4-01 0714-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=15 ob=36.09 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=36.09 1 #p10-(2,86+0,52)*2,10-1,60*1,60 [RMS 271] nz=0.29 0 0.29 np=1 wa=0 wb=0 il=10.4661 [RMS 266] nz=0.0025 0 0.0025 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0902 [RMS 14] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0722 [RMS 267] nz=0.0121 0 0.0121 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4367 [RMS 16] nz=0.0028 0 0.0028 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1011 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 17] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7218 [RMS 18] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7218 [POZYCJA] id=62 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=16 ob=9.37 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.37 1 (2,82+0,50)*2,10+1,50*1,60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7496 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=2.0614 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0019 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0028 [POZYCJA] id=42 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi, Gatunek I o wymiarach 60x30 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=17 ob=6.97 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=6.97 1 (2,82+0,50)*2,10 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=12.9503 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=7.1094 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=57.154 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=3.8335 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0258 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1673 [POZYCJA] id=92 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=18 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.4 1 1,50*1,60 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4592 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.448 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=19.68 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0089 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0576 [POZYCJA] id=43 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1105-01 2-02 1105-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 8 mm zatarte na gładko op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=19 ob=15.03 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=4 [PRZEDMIAR] wo=15.03 1 15,03 [RMS 271] nz=0.163 0 0.163 np=1 wa=0 wb=0 il=9.7996 [RMS 23] nz=3.6 0 3.6 np=1 wa=0 wb=0 il=216.432 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0024 0 0.0024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1443 [RMS 8] nz=0.0017 0 0.0017 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1022 [POZYCJA] id=44 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-02 2 1206-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych, gatunek I o grubości minimum 2,0 mm, klasa ścieralności minimum T, klasa użytkowa minimum 34, trudnozapalna z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm z wyobleniem np.: Gammrat Norma 43 lub równoważna. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=20 ob=16.54 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=15.03 1 15,03 wo=1.51 1 (17,10-1,02-1,02)*0.10 cokoły [RMS 271] nz=0.395 0 0.395 np=1 wa=0 wb=0 il=6.5333 [RMS 25] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=18.0286 [RMS 26] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=4.135 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0943 [POZYCJA] id=45 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-07 2 1206-07 1 mpn=_1211 na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=21 ob=16.54 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=16.54 1 #p20 [RMS 271] nz=0.126 0 0.126 np=1 wa=0 wb=0 il=2.084 [RMS 27] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4962 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=46 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=22 ob=36.14 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=36.14 1 17,10*2,90-1,02*2,00*2-1,50*1,60-(2,82+0,50)*2,10 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=4.3016 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=7.228 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0036 [POZYCJA] id=47 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=23 ob=36.14 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=36.14 1 #p22 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=8.6655 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=6.1438 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=93 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=24 ob=4.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.2 1 1.0*2.10*2 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=7.35 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4.2 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.147 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=25.2 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.042 [POZYCJA] id=94 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=25 ob=3.6 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.6 1 0.90*2.0*2 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.836 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.144 [POZYCJA] id=95 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=26 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1,0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=96 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=27 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=98 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=28 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=101 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=29 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=100 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=30 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=48 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-13 5-08 0511-13 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu oprawy rastrowej ze źródłem LED nadstropowej 60x60cm, 3490LM IP20 27W op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=31 ob=4 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.64 0 0.64 np=1 wa=0 wb=0 il=2.56 [RMS 80] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=104 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=32 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=49 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=33 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=1.134 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [ELEMENT 2] na=Gabinet zabiegowy [Nr +1/2] wa=0 kn=0 0 0 id=3 nu=1.2 wn= [POZYCJA] id=64 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=34 ob=5.83 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.83 1 1.08*1.80*3 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5842 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0669 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=2.332 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.042 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0012 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0006 [POZYCJA] id=65 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=35 ob=12 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12 1 12 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=2.52 [POZYCJA] id=66 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1134-02 4-03 1134-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż lamp świetlówkowych (liniowych) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=36 ob=8 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8 1 8 [RMS 271] nz=0.2205 0 0.2205 np=1 wa=0 wb=0 il=1.764 [POZYCJA] id=67 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1134-02 4-03 1134-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż lamp bakteriobójczych UV op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=37 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.2205 0 0.2205 np=1 wa=0 wb=0 il=0.882 [POZYCJA] id=118 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=38 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=120 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-03 4-02 0235-03 1 mpn=1211 na=Demontaż zlewu dwukomorowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=39 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.69 0 0.69 np=1 wa=0 wb=0 il=0.69 [RMS 86] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=119 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej i zlewozmywakowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=40 ob=2 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.76 [POZYCJA] id=68 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0613-01 2-15 0613-01 1 mpn=_1211 na=Demontaż punktów poboru gazów medycznych [R=0,40] - próżnia i tlen uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=41 ob=4 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.4 0.4 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=3.7 0 3.7 np=1 wa=0 wb=0 il=5.92 [RMS 2] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=69 pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 KNR 4-04 0406-03 4-04 0406-03 1 mpn=_1211 na=Rozebranie obudowy sufitowej punktów poboru gazów medycznych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=42 ob=1 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1,00*1,00 [RMS 271] nz=0.3 0 0.3 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3 [POZYCJA] id=105 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi przesuwne uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=43 ob=2.38 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.38 1 1,19*2,00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.9992 [POZYCJA] id=106 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1113-06 2-02 1113-06 1 mpn=_1211 na=Demontaż cokołów przyściennych z polichlorku winylu [R=0,4] ; [M=0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=44 ob=21.5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=21.5 1 0.99+0.70+0.33+1.05+3.46+5.62+5.30+2.60+0.52+3.02-1.19-0.90 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.4 0.4 wm=0 0 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1641 0 0.1641 np=1 wa=0 wb=0 il=1.4113 [RMS 5] nz=0.107 0 0.107 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 6] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0043 [RMS 8] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0064 [POZYCJA] id=70 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=45 ob=64.23 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=64.23 1 (0.99+0.70+0.33+1.05+3.46+5.62+5.30+2.60+0.52+3.02)*2.90-1.19*2.00-0.90*2.00 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=88.6374 [POZYCJA] id=71 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0818-05 4-01 0818-05 1 mpn=1211 na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=46 ob=27.99 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=27.99 1 27,99 [RMS 271] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=5.0382 [POZYCJA] id=72 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=47 ob=92.22 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=92.22 1 #p45+#p46 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=22.6861 [POZYCJA] id=107 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=48 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=108 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=49 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=73 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=50 ob=2.95 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.95 1 #p45*0.02+#p46*0.01+#p47*0.015 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=13.393 [POZYCJA] id=74 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=51 ob=2.95 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.95 1 #p50 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=4.1005 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.36 [POZYCJA] id=76 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0336-04 4-01 0336-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=52 ob=5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 2,50*2 [RMS 271] nz=1.77 0 1.77 np=1 wa=0 wb=0 il=8.85 [POZYCJA] id=77 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0601-03 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0601-03 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,10121,0:0,0911 na=Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych /przeniesienie punktów poboru gazów medycznych na ścianę/ op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=53 ob=10 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 5.0*2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.276 0 1.276 np=1 wa=0 wb=0 il=15.2323 [RMS 9] nz=1.06 0 1.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.6 [RMS 10] nz=0.5 0 0.5 np=1 wa=0 wb=0 il=5 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=78 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0606-03 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0606-03 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,10121,0:0,0911 na=Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=54 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 2*3 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.26 0 0.26 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8623 [RMS 11] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=79 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0608-02 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0608-02 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,101211 na=Zawory odcinające ZMT o śr. 15 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=55 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.07 0 1.07 np=1 wa=0 wb=0 il=5.1093 [RMS 12] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=80 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0613-01 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0613-01 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,101211 na=Punkty poboru gazów medycznych - w obiektach modernizowanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=56 ob=4 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=3.7 0 3.7 np=1 wa=0 wb=0 il=17.6675 [RMS 2] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=81 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0705-01 4-01 0705-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=57 ob=5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 2,50*2 [RMS 271] nz=0.36 0 0.36 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8 [RMS 13] nz=0.0008 0 0.0008 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [RMS 14] nz=0.0007 0 0.0007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0035 [RMS 15] nz=0.004 0 0.004 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [RMS 16] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 17] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [RMS 18] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [POZYCJA] id=895 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0714-02 4-01 0714-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=58 ob=60.43 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=60.43 1 (3,46+5,36+5,30+2,60+0,52+3,02+0,99+0,33+0,70)*2,90-1,19*2,00-0,90*2,00 [RMS 271] nz=0.29 0 0.29 np=1 wa=0 wb=0 il=17.5247 [RMS 266] nz=0.0025 0 0.0025 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1511 [RMS 14] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1209 [RMS 267] nz=0.0121 0 0.0121 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7312 [RMS 16] nz=0.0028 0 0.0028 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1692 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 17] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2086 [RMS 18] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2086 [POZYCJA] id=109 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=59 ob=27.99 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=27.99 1 27.99 sufit [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.3995 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=6.9975 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=110 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=60 ob=27.99 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=27.99 1 #p59 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=5.3181 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0168 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=111 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=61 ob=64.23 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=64.23 1 #p45 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=5.1384 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=14.1306 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0128 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0193 [POZYCJA] id=896 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-02 2 1206-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych, gatunek I o grubości minimum 1,2 mm, klasa ścieralności minimum T, klasa użytkowa minimum 34, trudnozapalna1310[R=1,5] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=62 ob=64.23 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=64.23 1 #p61 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.5 1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.395 0 0.395 np=1 wa=0 wb=0 il=38.0563 [RMS 25] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=70.0107 [RMS 26] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=16.0575 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3661 [POZYCJA] id=897 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-07 2 1206-07 1 mpn=_1211 na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=63 ob=64.23 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=64.23 1 #p62 [RMS 271] nz=0.126 0 0.126 np=1 wa=0 wb=0 il=8.093 [RMS 27] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=1.9269 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=113 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1105-01 2-02 1105-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 8 mm zatarte na gładko op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=64 ob=27.99 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=4 [PRZEDMIAR] wo=27.99 1 27,99 [RMS 271] nz=0.163 0 0.163 np=1 wa=0 wb=0 il=18.2495 [RMS 23] nz=3.6 0 3.6 np=1 wa=0 wb=0 il=403.056 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0024 0 0.0024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2687 [RMS 8] nz=0.0017 0 0.0017 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1903 [POZYCJA] id=114 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-02 2 1206-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych, gatunek I o grubości minimum 2,0 mm, klasa ścieralności minimum T, klasa użytkowa minimum 34, trudnozapalna z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm z wyobleniem np.: Gammrat Norma 43 lub równoważna. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=65 ob=30.68 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=27.99 1 27,99 wo=2.69 1 (29,15-1.19-1.02)*0.10 cokoły [RMS 271] nz=0.395 0 0.395 np=1 wa=0 wb=0 il=12.1186 [RMS 25] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=33.4412 [RMS 26] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=7.67 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1749 [POZYCJA] id=115 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-07 2 1206-07 1 mpn=_1211 na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=66 ob=30.68 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=30.68 1 #p65 [RMS 271] nz=0.126 0 0.126 np=1 wa=0 wb=0 il=3.8657 [RMS 27] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.9204 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=116 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=67 ob=27.99 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=27.99 1 27,99 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=3.3315 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=5.598 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0028 [POZYCJA] id=117 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=68 ob=27.99 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=27.99 1 #p67 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=6.7113 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=4.7583 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=82 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=69 ob=64.23 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=64.23 1 #p45 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.2115 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=16.0575 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=121 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=70 ob=4 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 1.0*4 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=8.24 [POZYCJA] id=122 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=71 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=1.156 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=123 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=72 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=1.348 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=124 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=73 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=126 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:1,0911 na=Montaż stołu ze zlewem i szafka z drzwiami na zawiasach 80x60cm - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=74 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.4 0 1.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5376 [RMS 92] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.03 [RMS 90] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [RMS 91] nz=0.00006 0 0.00006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0001 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=0.25 [POZYCJA] id=899 pd= Kalkulacja indwywidualna Kalkulacja indwywidualna 0 na=Montaż separatora gipsu do zlewozmywaka op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=75 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 269] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [POZYCJA] id=898 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:1,0911 na=Montaż stołu z szafką z drzwiami na zawiasach 80x60cm - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=76 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.4 0 1.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5376 [RMS 268] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.03 [RMS 90] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [RMS 91] nz=0.00006 0 0.00006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0001 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=0.25 [POZYCJA] id=125 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=77 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=127 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02 1 mpn=6:0:0910,101211 na=Baterie zmywakowe stojące z prysznicem o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=78 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0982 [RMS 94] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 95] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=128 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-13 5-08 0511-13 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu oprawy rastrowej ze źródłem LED nadstropowej 60x60cm, 3490LM IP20 27W op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=79 ob=8 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8 1 8 [RMS 271] nz=0.64 0 0.64 np=1 wa=0 wb=0 il=5.12 [RMS 80] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=129 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-13 5-08 0511-13 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu lampy bakteriobójczej sufitowej Ultraviol NBV 2x30 NLW op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=80 ob=4 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.64 0 0.64 np=1 wa=0 wb=0 il=2.56 [RMS 96] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=90 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=81 ob=12 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12 1 12 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=2.268 [RMS 31] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=12.24 [RMS 32] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=12.24 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=130 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=82 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1,10*2,00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=131 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=83 ob=1.5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.5 1 1,50 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.405 [RMS 113] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.575 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.003 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/3] wa=0 kn=0 0 0 id=4 nu=1.3 wn= [POZYCJA] id=164 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=84 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1.08*1.80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=168 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=85 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=165 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=86 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=133 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=87 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1995 [POZYCJA] id=134 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=88 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=135 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=89 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=137 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=90 ob=2.22 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.22 1 1.11*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8648 [POZYCJA] id=224 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=91 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25.00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=225 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=92 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=139 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=93 ob=1.62 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.62 1 (0.75+0,26)*1,60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2356 [POZYCJA] id=141 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=94 ob=1.62 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.62 1 #p93 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3985 [POZYCJA] id=142 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=95 ob=0.05 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.05 1 #p93*0.02+#p94*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.227 [POZYCJA] id=143 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=96 ob=0.05 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.05 1 #p95 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0695 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.04 [POZYCJA] id=144 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=97 ob=73.72 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=73.72 1 (0,33+0,26+3,48+5,59+3,81+5,36)*2.90-1.11*2.00+21,33 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.686 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=18.43 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=145 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=98 ob=22.12 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=22.12 1 #p97*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=4.2028 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0133 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=146 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=99 ob=2.02 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.02 1 (0,26+1,00)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1616 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4444 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0006 [POZYCJA] id=148 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=100 ob=2.02 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.02 1 #p99 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=3.7532 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.0604 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=16.564 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.111 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0075 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0485 [POZYCJA] id=152 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=101 ob=71.7 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=71.7 1 #p97-#p100 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=8.5341 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=14.34 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0072 [POZYCJA] id=153 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=102 ob=71.7 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=71.7 1 #p101 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=17.1919 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=12.189 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=156 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=103 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=157 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=104 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=158 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=105 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=159 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=106 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=160 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=107 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=162 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=108 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=163 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=109 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=195 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=110 ob=5.18 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.18 1 2,04*2+1,10 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.6708 [POZYCJA] id=166 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=111 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1,10*2,00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=167 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=112 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 113] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/4] wa=0 kn=0 0 0 id=5 nu=1.4 wn= [POZYCJA] id=169 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=113 ob=5.83 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.83 1 1.08*1.80*3 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5842 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0669 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=2.332 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.042 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0012 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0006 [POZYCJA] id=170 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=114 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=171 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=115 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=172 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=116 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1995 [POZYCJA] id=173 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=117 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=174 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=118 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=175 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=119 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.848 [POZYCJA] id=226 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=120 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=227 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=121 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=176 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=122 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 (1,00+0.50)*1.60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=3.312 [POZYCJA] id=177 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=123 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 #p122 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5904 [POZYCJA] id=178 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=124 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p122*0.02+#p123*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3178 [POZYCJA] id=179 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=125 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p124 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0973 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.056 [POZYCJA] id=180 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=126 ob=78.18 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=78.18 1 (0.68+0.26+3.52+5.62+4.20+5.36)*2.90-1.10*2.00+23,42 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.909 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=19.545 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=181 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=127 ob=23.45 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=23.45 1 #p126*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4555 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0141 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=182 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=128 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 (0.50+1.00)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.192 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.528 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0005 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0007 [POZYCJA] id=183 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=129 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.4 1 #p128 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4592 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.448 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=19.68 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0089 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0576 [POZYCJA] id=184 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=130 ob=75.78 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=75.78 1 #p126-#p129 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=9.0197 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=15.156 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0076 [POZYCJA] id=185 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=131 ob=75.78 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=75.78 1 #p130 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=18.1701 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=12.8826 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=186 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=132 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=187 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=133 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=188 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=134 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=189 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=135 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=190 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=136 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=191 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=137 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=192 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=138 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=196 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=139 ob=5.18 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.18 1 2,04*2+1,10 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.6708 [POZYCJA] id=193 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=140 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1,10*2,00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=194 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=141 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/5] wa=0 kn=0 0 0 id=6 nu=1.5 wn= [POZYCJA] id=197 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=142 ob=9.72 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.72 1 1.08*1.80*5 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.9739 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7788 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=3.888 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0019 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.001 [POZYCJA] id=198 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=143 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=199 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=144 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=1.26 [POZYCJA] id=200 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=145 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1995 [POZYCJA] id=201 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=146 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=202 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=147 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=203 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=148 ob=2.04 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.04 1 1,02*2,00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7136 [POZYCJA] id=228 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=149 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=229 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=150 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=204 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=151 ob=2.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.48 1 (1.05+0.50)*1.60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=3.4224 [POZYCJA] id=205 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=152 ob=2.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.48 1 #p151 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6101 [POZYCJA] id=206 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=153 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p151*0.02+#p152*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3178 [POZYCJA] id=207 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=154 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p153 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0973 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.056 [POZYCJA] id=230 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0304-02 4-01 0304-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=155 ob=0.1 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.1 1 0,12*0,43*2,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=2 2 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=7.14 0 7.14 np=1 wa=0 wb=0 il=1.428 [RMS 114] nz=34.5 0 34.5 np=1 wa=0 wb=0 il=3.45 [RMS 115] nz=0.01795 0 0.01795 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0018 [RMS 116] nz=0.0106 0 0.0106 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0011 [RMS 117] nz=0.093 0 0.093 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0093 [RMS 118] nz=0.043 0 0.043 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0043 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 18] nz=0.13 0 0.13 np=1 wa=0 wb=0 il=0.013 [RMS 17] nz=0.9 0 0.9 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [POZYCJA] id=208 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=156 ob=113.83 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=113.83 1 (7.32+5.62+7.32+5.62)*2.90-1.18*2.00+41.14 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=5.6915 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=28.4575 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=209 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=157 ob=34.15 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=34.15 1 #p156*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=6.4885 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0205 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=210 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=158 ob=2.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.48 1 (0.50+1.05)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1984 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5456 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0005 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0007 [POZYCJA] id=211 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=159 ob=2.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.48 1 #p158 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.6078 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5296 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=20.336 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.364 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0092 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0595 [POZYCJA] id=212 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=160 ob=111.35 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=111.35 1 #p156-#p159 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=13.2534 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=22.27 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0111 [POZYCJA] id=213 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=161 ob=111.35 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=111.35 1 #p160 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=26.6989 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=18.9295 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=214 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=162 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=215 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=163 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=216 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=164 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=217 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=165 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=218 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=166 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=219 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=167 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=220 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=168 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=1.134 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=221 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=169 ob=5.26 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.26 1 2.04*2+1.18 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8356 [POZYCJA] id=222 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=170 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=223 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=171 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/6] wa=0 kn=0 0 0 id=7 nu=1.6 wn= [POZYCJA] id=231 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=172 ob=5.83 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.83 1 1.08*1.80*3 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5842 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0669 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=2.332 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.042 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0012 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0006 [POZYCJA] id=232 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=173 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=233 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=174 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=234 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=175 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1995 [POZYCJA] id=235 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=176 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=236 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=177 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=237 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=178 ob=2.04 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.04 1 1,02*2,00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7136 [POZYCJA] id=238 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=179 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=239 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=180 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=240 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=181 ob=2.64 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.64 1 1,65*1.60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6432 [POZYCJA] id=241 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=182 ob=2.64 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.64 1 #p181 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6494 [POZYCJA] id=242 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=183 ob=0.08 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.08 1 #p181*0.02+#p182*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3632 [POZYCJA] id=243 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=184 ob=0.08 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.08 1 #p183 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1112 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.064 [POZYCJA] id=245 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=185 ob=80.26 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=80.26 1 (4,37+5,62+4,37+5,62)*2.90-1.12*2.00+24,56 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=4.013 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=20.065 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=246 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=186 ob=24.08 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=24.08 1 #p185*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=4.5752 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0144 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=247 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=187 ob=2.64 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.64 1 1,65*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2112 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5808 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0005 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [POZYCJA] id=248 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=188 ob=2.64 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.64 1 #p187 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.9051 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.6928 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=21.648 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.452 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0098 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0634 [POZYCJA] id=249 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=189 ob=77.62 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.62 1 #p185-#p188 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=9.2387 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=15.524 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0078 [POZYCJA] id=250 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=190 ob=77.62 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.62 1 #p189 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=18.6113 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=13.1954 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=251 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=191 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=252 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=192 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=253 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=193 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=254 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=194 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=255 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=195 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=256 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=196 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=257 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=197 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=258 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=198 ob=5.28 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.28 1 2.04*2+1,20 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8768 [POZYCJA] id=259 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=199 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=260 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=200 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/7] wa=0 kn=0 0 0 id=8 nu=1.7 wn= [POZYCJA] id=261 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=201 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1.08*1.80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=262 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=202 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=263 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=203 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=264 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=204 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1995 [POZYCJA] id=265 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=205 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=266 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=206 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=267 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=207 ob=2.26 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.26 1 1.13*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8984 [POZYCJA] id=268 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=208 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25.00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=269 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=209 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=292 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0329-05 4-01 0329-05 1 mpn=1211 na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=210 ob=0.88 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.88 1 0,42*1,00*2,10 [RMS 271] nz=9.74 0 9.74 np=1 wa=0 wb=0 il=8.5712 [POZYCJA] id=293 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0313-02 4-01 0313-02 1 mpn=_1211 na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=211 ob=0.13 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.13 1 1,50*0,42*0,20 [RMS 271] nz=21.3 0 21.3 np=1 wa=0 wb=0 il=2.769 [RMS 122] nz=401 0 401 np=1 wa=0 wb=0 il=52.13 [RMS 115] nz=0.108 0 0.108 np=1 wa=0 wb=0 il=0.014 [RMS 117] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0364 [RMS 123] nz=0.081 0 0.081 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0105 [RMS 124] nz=0.056 0 0.056 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0073 [RMS 125] nz=0.117 0 0.117 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0152 [RMS 35] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3484 [RMS 126] nz=4.69 0 4.69 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6097 [RMS 118] nz=0.14 0 0.14 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0182 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 18] nz=0.46 0 0.46 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0598 [RMS 17] nz=3.48 0 3.48 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4524 [POZYCJA] id=294 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0313-04 4-01 0313-04 1 mpn=_1211 na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych strunobetonowych SBN 12x12cm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=212 ob=4.5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.5 1 1,50*3 [RMS 271] nz=1.62 0 1.62 np=1 wa=0 wb=0 il=7.29 [RMS 122] nz=8 0 8 np=1 wa=0 wb=0 il=36 [RMS 115] nz=0.00518 0 0.00518 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0233 [RMS 117] nz=0.018 0 0.018 np=1 wa=0 wb=0 il=0.081 [RMS 129] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4.5 [RMS 118] nz=0.006 0 0.006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.027 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 18] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.135 [RMS 17] nz=0.07 0 0.07 np=1 wa=0 wb=0 il=0.315 [POZYCJA] id=270 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=213 ob=2.88 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.88 1 (1.30+0.50)*1.60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=3.9744 [POZYCJA] id=271 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=214 ob=2.88 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.88 1 #p213 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7085 [POZYCJA] id=272 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=215 ob=1.1 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.1 1 #p210+#p211+#p213*0.02+#p214*0.01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=4.994 [POZYCJA] id=273 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=216 ob=1.1 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.1 1 #p215 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=1.529 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.88 [POZYCJA] id=290 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0304-02 4-01 0304-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=217 ob=0.25 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.25 1 0.12*1,00*2.10 [MNOŻNIKI RMS] wr=2 2 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=7.14 0 7.14 np=1 wa=0 wb=0 il=3.57 [RMS 114] nz=34.5 0 34.5 np=1 wa=0 wb=0 il=8.625 [RMS 115] nz=0.01795 0 0.01795 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0045 [RMS 116] nz=0.0106 0 0.0106 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0027 [RMS 117] nz=0.093 0 0.093 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0233 [RMS 118] nz=0.043 0 0.043 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0107 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 18] nz=0.13 0 0.13 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0325 [RMS 17] nz=0.9 0 0.9 np=1 wa=0 wb=0 il=0.225 [POZYCJA] id=291 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0726-05 4-01 0726-05 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=218 ob=2.1 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.1 1 1.00*2.10 [RMS 271] nz=1.51 0 1.51 np=1 wa=0 wb=0 il=3.171 [RMS 121] nz=0.0051 0 0.0051 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0107 [RMS 14] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0092 [RMS 117] nz=0.0241 0 0.0241 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0506 [RMS 118] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.012 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 17] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.084 [RMS 18] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.084 [POZYCJA] id=274 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=219 ob=63.81 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=63.81 1 (2.76+4.19+0.27+1.43+3.03+5.62)*2.90-1.13*2.00+15.90 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.1905 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=15.9525 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=275 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=220 ob=19.14 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=19.14 1 #p219*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6366 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0115 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=276 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=221 ob=2.29 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.29 1 1.43*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1832 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5038 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0005 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0007 [POZYCJA] id=277 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=222 ob=2.29 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.29 1 #p221 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.2548 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.3358 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=18.778 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2595 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0085 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.055 [POZYCJA] id=278 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=223 ob=61.52 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=61.52 1 #p219-#p222 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=7.3224 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=12.304 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0062 [POZYCJA] id=279 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=224 ob=61.52 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=61.52 1 #p223 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=14.751 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=10.4584 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=280 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=225 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=281 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=226 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=282 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=227 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=283 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=228 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=284 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=229 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=285 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=230 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=286 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=231 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=287 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=232 ob=5.29 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.29 1 2.04*2+1.21 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8974 [POZYCJA] id=288 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=233 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=289 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=234 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Sala chorych + natrysk (izolatka) [Nr +1/8] wa=0 kn=0 0 0 id=9 nu=1.8 wn= [POZYCJA] id=295 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=235 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1.08*1.80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=296 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=236 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=330 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż kratek wentylacyjnych w kanałach wentylacji grawitacyjnej uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=237 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.36 [POZYCJA] id=297 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=238 ob=8 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8 1 8 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=1.68 [POZYCJA] id=298 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=239 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.399 [POZYCJA] id=299 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=240 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 Nr +1/8 wo=1 1 1 Nr +1/9 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=300 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-05 8 0122-05 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=241 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=0.56 [POZYCJA] id=331 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-07 8 0122-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=242 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.42 0 0.42 np=1 wa=0 wb=0 il=0.42 [POZYCJA] id=332 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-02 8 0122-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 25-32 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=243 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=333 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-08 4-02 0235-08 1 mpn=1211 na=Demontaż ustępu z miską fajansową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=244 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=3.44 0 3.44 np=1 wa=0 wb=0 il=3.44 [RMS 130] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 131] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 132] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=335 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-07 4-02 0235-07 1 mpn=1211 na=Demontaż brodzika op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=245 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=2.61 0 2.61 np=1 wa=0 wb=0 il=2.61 [RMS 86] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=334 pd=WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 4-02 0232-03 4-02 0232-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż kratki ściekowej o śr. 50mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=246 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.58 0 0.58 np=1 wa=0 wb=0 il=0.58 [POZYCJA] id=336 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0521-02 4-02 0521-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 80/60 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=247 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.5 0 0.5 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5 [RMS 3] nz=10 0 10 np=0 op=R wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=301 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=248 ob=2.22 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.22 1 1.11*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8648 [POZYCJA] id=329 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=249 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1,00 [RMS 271] nz=1.58 0 1.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.58 [POZYCJA] id=302 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=250 ob=50 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=50 1 50,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.14 [POZYCJA] id=303 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=251 ob=50 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=50 1 50,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0875 [POZYCJA] id=304 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0348-03 4-01 0348-03 1 mpn=1211 na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=252 ob=8.82 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8.82 1 0.14*2.07+1.28*2.25+1.95*2.90 [RMS 271] nz=0.95 0 0.95 np=1 wa=0 wb=0 il=8.379 [POZYCJA] id=305 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0313-02 4-01 0313-02 1 mpn=_1211 na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=253 ob=0.06 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.06 1 1.50*0.15*0.25 [RMS 271] nz=21.3 0 21.3 np=1 wa=0 wb=0 il=1.278 [RMS 122] nz=401 0 401 np=1 wa=0 wb=0 il=24.06 [RMS 115] nz=0.108 0 0.108 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0065 [RMS 117] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0168 [RMS 123] nz=0.081 0 0.081 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0049 [RMS 124] nz=0.056 0 0.056 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0034 [RMS 125] nz=0.117 0 0.117 np=1 wa=0 wb=0 il=0.007 [RMS 35] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1608 [RMS 126] nz=4.69 0 4.69 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2814 [RMS 118] nz=0.14 0 0.14 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0084 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 18] nz=0.46 0 0.46 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0276 [RMS 17] nz=3.48 0 3.48 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2088 [POZYCJA] id=306 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0313-04 4-01 0313-04 1 mpn=_1211 na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych strunobetonowych SBN 12x12cm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=254 ob=1.5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.5 1 1.50 [RMS 271] nz=1.62 0 1.62 np=1 wa=0 wb=0 il=2.43 [RMS 122] nz=8 0 8 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 115] nz=0.00518 0 0.00518 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0078 [RMS 117] nz=0.018 0 0.018 np=1 wa=0 wb=0 il=0.027 [RMS 129] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5 [RMS 118] nz=0.006 0 0.006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.009 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 18] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.045 [RMS 17] nz=0.07 0 0.07 np=1 wa=0 wb=0 il=0.105 [POZYCJA] id=307 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=255 ob=21.41 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=13.92 1 (0.86+0.85+0.33+1.83+2.12)*2.27+0.86*0.38 Nr +1/8 wo=2.08 1 (0,85+0,45)*1,60 Nr +1/9 wo=5.41 1 5.41 posadzka [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=29.5458 [POZYCJA] id=308 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=256 ob=21.41 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=21.41 1 #p255 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=5.2669 [POZYCJA] id=309 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=257 ob=2.03 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.03 1 #p252*0,15+#p253+#p255*0.02+#p256*0.01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=9.2162 [POZYCJA] id=310 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=258 ob=2.03 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.03 1 #p257 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=2.8217 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.624 [POZYCJA] id=362 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0422-02 2-15 0422-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Rury przyłączne o śr. 20 mm do grzejników c.o. płytowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=259 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.63 0 1.63 np=1 wa=0 wb=0 il=3.1133 [RMS 164] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 165] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=363 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0415-01 2-15 0415-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Zawór podwójny typu VERAFIX H-blok kątowy z funkcją odcięcia do grzejników z zasilaniem dolnym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=260 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.2779 0 0.2779 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5308 [RMS 166] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.0013 0 0.0013 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0026 [POZYCJA] id=364 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0418-07 2-15 0418-07 1 mpn=1211 na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - demontaż i ponowny montaż grzejnika z rozbiórki 1310[M=0,25] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=261 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.25 0.25 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.88 0 1.88 np=1 wa=0 wb=0 il=1.88 [RMS 168] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.25 [RMS 3] nz=1 0 1 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=0.56 [POZYCJA] id=311 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0304-02 4-01 0304-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=262 ob=1.51 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.51 1 0.12*2.43*2.90+0.12*0.72*2.90+0.12*0.70*2.90+0.12*1.25*2.90-0,12*1.10*2.00 [MNOŻNIKI RMS] wr=2 2 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=7.14 0 7.14 np=1 wa=0 wb=0 il=21.5628 [RMS 114] nz=34.5 0 34.5 np=1 wa=0 wb=0 il=52.095 [RMS 115] nz=0.01795 0 0.01795 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0271 [RMS 116] nz=0.0106 0 0.0106 np=1 wa=0 wb=0 il=0.016 [RMS 117] nz=0.093 0 0.093 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1404 [RMS 118] nz=0.043 0 0.043 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0649 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 18] nz=0.13 0 0.13 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1963 [RMS 17] nz=0.9 0 0.9 np=1 wa=0 wb=0 il=1.359 [POZYCJA] id=312 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0726-05 4-01 0726-05 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=263 ob=16.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=16.48 1 (0.70+0.12+0.70)*2.20+(2.28+0.60)*2.90+1.25*2.90-1.10*2.00+(1,00+0,30+0,30)*2,10 [RMS 271] nz=1.51 0 1.51 np=1 wa=0 wb=0 il=24.8848 [RMS 121] nz=0.0051 0 0.0051 np=1 wa=0 wb=0 il=0.084 [RMS 14] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0725 [RMS 117] nz=0.0241 0 0.0241 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3972 [RMS 118] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0939 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 17] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6592 [RMS 18] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6592 [POZYCJA] id=313 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=264 ob=70.82 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=57.77 1 (1.25+2.78+1,56+3,19+2,81+3,89+0,71)*2.90-0,90*2.00+12,62 Sala chorych wo=13.05 1 (0.80+0.13+1.00+1.00+0.12+0.70+0.31+0.33+0.35+2.28+2.61+2.12)*(2.90-2.25)+5.41 Natrysk [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.541 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=17.705 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=314 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=265 ob=21.25 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=21.25 1 #p264*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=4.0375 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0127 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=315 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=266 ob=27.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.56 1 (0,30+1,00+0,30)*1,60 Sala chorych wo=24.64 1 (0.80+0.13+1.00+1.00+0.12+0.70+0.31+0.33+0.35+2.28+2.61+2.12)*2,25-0,90*2,00 Natrysk [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=2.176 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=5.984 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0054 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0082 [POZYCJA] id=316 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi. Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=267 ob=27.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=27.2 1 #p266 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=50.5376 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=27.744 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=223.04 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=14.96 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1006 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6528 [POZYCJA] id=453 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 1 mpn=4:0:094,106:0:096,101211 na=Posadzki z płytek o wymiarach 33,3 x 33,3 cm - na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki gres gatunek I /kolory i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym/ o nasiąkliwości <6%, klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości R11, struktura płytki jednorodna w całym przekroju. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=268 ob=5.41 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.41 1 5.41 [RMS 271] nz=2.5692 0 2.5692 np=1 wa=0 wb=0 il=13.8994 [RMS 209] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=5.5182 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=44.362 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=2.9755 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0058 0 0.0058 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0314 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1298 [POZYCJA] id=365 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 1 mpn=6:0:0918,101211 na=Montaż kratki ściekowej z rusztem i ramką ze stali nierdzewnej (304) 100x100mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=269 ob=2 jm=podej. 000 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.561 0 0.561 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2903 [RMS 169] nz=3.1 0 3.1 np=1 wa=0 wb=0 il=6.2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 170] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.004 0 0.004 np=1 wa=0 wb=0 il=0.008 [POZYCJA] id=317 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=270 ob=43.62 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=43.62 1 #p264-#p267 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=5.1919 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=8.724 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0044 [POZYCJA] id=318 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=271 ob=43.62 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=43.62 1 #p270 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=10.459 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=7.4154 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=319 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=272 ob=10 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 2.50*4 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=20.6 [POZYCJA] id=320 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=273 ob=5 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 5 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=1.445 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=15 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=5 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=5 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [POZYCJA] id=321 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=274 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=1.348 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=322 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=275 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=353 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-01 2-15 0221-01 1 mpn=_1211 na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem dla osób z niepełnosprawnością ruchową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=276 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=2.42 0 2.42 np=1 wa=0 wb=0 il=2.42 [RMS 150] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 148] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 149] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=323 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=277 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=358 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=278 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=355 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0205-04 2-15 0205-04 1 mpn=_1211 na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=279 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.0+2.0 sedes i autoklaw [RMS 271] nz=0.299 0 0.299 np=1 wa=0 wb=0 il=0.897 [RMS 152] nz=0.806 0 0.806 np=1 wa=0 wb=0 il=2.418 [RMS 153] nz=0.7 0 0.7 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1 [RMS 154] nz=0.153 0 0.153 np=1 wa=0 wb=0 il=0.459 [RMS 155] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 156] nz=1.25 0 1.25 np=1 wa=0 wb=0 il=3.75 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.006 0 0.006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.018 [POZYCJA] id=356 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0208-03 2-15 0208-03 1 mpn=_1211 na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=280 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 kratka ściekowa [RMS 271] nz=0.64 0 0.64 np=1 wa=0 wb=0 il=0.64 [RMS 157] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 158] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 159] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=357 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0208-05 2-15 0208-05 1 mpn=_1211 na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=281 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=1.43 0 1.43 np=1 wa=0 wb=0 il=2.86 [RMS 153] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 155] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 156] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=359 pd=WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 4-02 0225-01 4-02 0225-01 1 mpn=_1211 na=Wymiana miski ustępowej porcelanowej na miskę ustępową dla osób z niepełnosprawnością ruchową. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=282 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=2.14 0 2.14 np=1 wa=0 wb=0 il=2.14 [RMS 162] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 163] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 3] nz=1 0 1 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=324 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=283 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=325 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=284 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=1.134 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=410 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1215-02 2-02 1215-02 1 mpn=1211 na=Montaż kratek wentylacyjnych, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2m2 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=285 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=1.2741 0 1.2741 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5482 [RMS 197] nz=0.007 0 0.007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.014 [RMS 198] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [RMS 199] nz=0.016 0 0.016 np=1 wa=0 wb=0 il=0.032 [RMS 200] nz=0.015 0 0.015 np=1 wa=0 wb=0 il=0.03 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 41] nz=0.0028 0 0.0028 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0056 [POZYCJA] id=346 pd= 0 na=Dostawa i montaż lustra uchylnego z rączką dla niepełnosprawnych o wymiarach 60x60 cm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=286 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość dolna krawędź nie wyżej niż 100 cm [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6 [RMS 139] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=9 0 9 np=1 wa=0 wb=0 il=9 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=347 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy umywalkowej prostej dla niepełnosprawnych długości 60cm, stal nierdzewna, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=287 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość górna 80 do 85 cm [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 141] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=348 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy uchylnej dla niepełnosprawnych długości 60cm, stal nierdzewna, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=288 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość górna 80 do 85 cm [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 142] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=354 pd= 0 na=Dostawa i montaż krzesła przysznicowego składanego ze stali nierdzewnej, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=289 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8 [RMS 151] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=351 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-04 2-15 0115-04 1 mpn=_1211 na=Baterie prysznicowa ścienne o śr. nom. 15 mm, z zasileniem dolnym węża, wąż z gładkiego metalowo-plastikowego PVC L=1,2 m, gładkie PCV ułatwia czyszczenie i ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewód PCV wzmocniony spiralą PCV z wewnętrzną osłoną z metalizowanego poliestru 2-3mm, odporny na rozciąganie (min. 25 kg), skręcanie i zginanie. Słuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniow: strumień deszcz. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=290 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 ko= [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0028 [RMS 145] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=352 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy natryskowej prostej z uchytem na suwaku fi32 mm jak dla osób niepełnosprawnych, służącej do podtrzymywania się w pozycji stojącej i do montażu suwaka, uchyt na suwaku z chormowanego materiału, wysokość min. 1100 mm, średnica rury min. 25 mm, materiał Inox 304 bakteriostatyczny, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiając czyszczenie i utrzymanie higieny. Odległość między ścianą, a poręczą min. 40 mm. uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=291 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.2 0 1.2 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2 [RMS 146] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=625 pd= 0 na=Dostawa i montaż teleskopowego drążka prysznicowego z chromowanym aluminium o długości 110x110cm z zawieszoną kotarą przeciwwodną uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=292 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8 [RMS 213] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 214] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=326 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=293 ob=5.19 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.19 1 2.04*2+1.11 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.6914 [POZYCJA] id=327 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=294 ob=4.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.4 1 1.10*2.00*2 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=11.792 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=24.464 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=1.232 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=2.64 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=39.116 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.22 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.264 [POZYCJA] id=360 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=295 ob=2.1 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.1 1 1.0*2.10 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=3.675 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0735 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=12.6 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.021 [POZYCJA] id=361 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=296 ob=1.8 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.8 1 0.90*2.0 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.918 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.072 [POZYCJA] id=328 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=297 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=337 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0623-01 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0623-01 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,101211 na=Uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elektryczno-gazowej - w obiektach modernizowanych - demontaż i ponowny montaż1310[M=0,25] ; [S=0,25] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=298 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=0.25 0.25 ws=0.25 0.25 [RMS 271] nz=13.42 0 13.42 np=1 wa=0 wb=0 il=16.0201 [RMS 135] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.25 [RMS 136] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5 [RMS 137] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0003 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=345 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0601-03 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0601-03 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,10121,0:0,0911 na=Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych /przeniesienie szafki odcinającej wraz z instalacją na ścianę nowoprojektowaną/ op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=299 ob=16 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=16 1 8.0*2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.276 0 1.276 np=1 wa=0 wb=0 il=24.3716 [RMS 9] nz=1.06 0 1.06 np=1 wa=0 wb=0 il=16.96 [RMS 10] nz=0.5 0 0.5 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=338 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0606-03 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0606-03 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,10121,0:0,0911 na=Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=300 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 2*2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.26 0 0.26 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2415 [RMS 11] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=339 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0608-02 z.sz.3.2. 9910-02 2-15 0608-02 z.sz.3.2. 9910-02 1 mpn=9:0:0913,101211 na=Zawory odcinające ZMT o śr. 15 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=301 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.19375 0.955*1.25 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.07 0 1.07 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5546 [RMS 12] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=366 pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0803-01 5-08 0803-01 1 mpn=_1211 na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=302 ob=16 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=16 1 16 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.0583 0 0.0583 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8908 [POZYCJA] id=367 pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0701-02 5-08 0701-02 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) - Uchywt sufitowy USV op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=303 ob=16 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=16 1 16 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1023 0 0.1023 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5632 [RMS 171] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=16 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=368 pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0709-04 5-08 0709-04 1 mpn=_1211 na=Montaż elementów systemu 'U' nie wymagających skręcenia śrubami - wieszaków prętowych bocznych lub górnych - zawiesie tras kablowych 40H40 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=304 ob=16 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=16 1 16 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.0242 0 0.0242 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3698 [RMS 172] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=16 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=369 pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0705-08 5-08 0705-08 1 mpn=_1211 na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=305 ob=7.5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.5 1 7,50 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.198 0 0.198 np=1 wa=0 wb=0 il=1.4182 [RMS 173] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=7.5 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=370 pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 5-10 0118-01 5-10 0118-01 1 mpn=1211 na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód zasilający 5x4mm2 do gniazda trójfazowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=306 ob=9 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9 1 9,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.124 0 0.124 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0658 [RMS 184] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0027 [RMS 185] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.018 [RMS 186] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.045 [RMS 187] nz=0.0007 0 0.0007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0063 [RMS 188] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.45 [RMS 189] nz=0.0007 0 0.0007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0063 [RMS 190] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0018 [RMS 192] nz=1.2 0 1.20 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.0067 0 0.0067 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0603 [RMS 181] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0396 [RMS 191] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0396 [RMS 183] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0396 [POZYCJA] id=372 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 1203-02 5 1203-02 1 mpn=1211 na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=307 ob=10 jm=szt.żył 000 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 10 [RMS 271] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2 [POZYCJA] id=373 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0407-02 5 0407-02 1 mpn=1211 na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B20A op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=308 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.26 0 0.26 np=1 wa=0 wb=0 il=0.26 [RMS 195] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [POZYCJA] id=375 pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0309-09 5-08 0309-09 1 mpn=_1211 na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem - Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=309 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2674 [RMS 196] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=374 pd=WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 4-03 1202-02 4-03 1202-02 1 mpn=_1211 na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=310 ob=1 jm=pomiar. 000 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.76 0 1.76 np=1 wa=0 wb=0 il=1.76 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/9] wa=0 kn=0 0 0 id=10 nu=1.9 wn= [POZYCJA] id=376 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=311 ob=5.83 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.83 1 1.08*1.80*3 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5842 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0669 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=2.332 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.042 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0012 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0006 [POZYCJA] id=377 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=312 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=378 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=313 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=380 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=314 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=381 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=315 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=411 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż kratek wentylacyjnych w kanałach wentylacji grawitacyjnej uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=316 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.24 [POZYCJA] id=382 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=317 ob=2.22 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.22 1 1.11*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8648 [POZYCJA] id=383 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=318 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25.00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=384 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=319 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=393 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0726-05 4-01 0726-05 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=320 ob=9.14 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.14 1 (0,72+2,43)*2,90 [RMS 271] nz=1.51 0 1.51 np=1 wa=0 wb=0 il=13.8014 [RMS 121] nz=0.0051 0 0.0051 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0466 [RMS 14] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0402 [RMS 117] nz=0.0241 0 0.0241 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2203 [RMS 118] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0521 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 17] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3656 [RMS 18] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3656 [POZYCJA] id=394 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=321 ob=77.01 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.01 1 (1,19+2,43+2,43+1,56+0,83+4,06+4,45+3,19)*2.90-1.11*2.00+20,82 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.8505 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=19.2525 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=395 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=322 ob=23.1 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=23.1 1 #p321*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=4.389 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0139 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=396 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=323 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 (1,00+0,50)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.192 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.528 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0005 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0007 [POZYCJA] id=397 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=324 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.4 1 #p323 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4592 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.448 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=19.68 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0089 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0576 [POZYCJA] id=398 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=325 ob=74.61 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=74.61 1 #p321-#p324 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=8.8805 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=14.922 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0075 [POZYCJA] id=399 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=326 ob=74.61 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=74.61 1 #p325 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=17.8896 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=12.6837 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=400 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=327 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=401 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=328 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=402 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=329 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=403 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=330 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=404 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=331 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=405 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=332 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=406 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=333 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=407 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=334 ob=5.29 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.29 1 2.04*2+1.21 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8974 [POZYCJA] id=408 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=335 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=409 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=336 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Pom. pobytu dziennego [Nr +1/10] wa=0 kn=0 0 0 id=11 nu=1.10 wn= [POZYCJA] id=412 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=337 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Brudownik [Nr +1/14] wa=0 kn=0 0 0 id=12 nu=1.11 wn= [POZYCJA] id=413 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=338 ob=0.45 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.45 1 0,75*0,60*1 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0451 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0824 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=0.18 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0032 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0001 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=442 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż drzwiczek rewizyjnych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=339 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.24 [POZYCJA] id=443 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż kratek wentylacyjnych w suficie uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=340 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=415 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=341 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=444 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=342 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.399 [POZYCJA] id=416 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=343 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1995 [POZYCJA] id=446 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=344 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.58 0 1.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.58 [POZYCJA] id=417 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=345 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=445 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-03 4-02 0235-03 1 mpn=1211 na=Demontaż zlewu kuchennego /brudownika/ op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=346 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.69 0 0.69 np=1 wa=0 wb=0 il=0.69 [RMS 86] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=418 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=347 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=447 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-08 4-02 0235-08 1 mpn=1211 na=Demontaż ustępu z miską fajansową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=348 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=3.44 0 3.44 np=1 wa=0 wb=0 il=3.44 [RMS 130] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 131] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 132] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=448 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0516-02 4-02 0516-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż i ponowny montaż grzejnika Inwestora / Zamawiającego - w celu ułożenia płytek za grzejnikiem. [M=0,2] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=349 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.2 0.2 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.33 0 1.33 np=1 wa=0 wb=0 il=1.33 [RMS 201] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2 [RMS 3] nz=5 0 5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=422 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 15x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=350 ob=26.98 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=26.98 1 (1.55+0.98+0.12+2.38+1.47+1.22+0.14+0.97+0.08+0.77+0.25+0.40)*2.25-0.80*2.00+5,34 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=37.2324 [POZYCJA] id=423 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=351 ob=26.98 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=26.98 1 #p350 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=6.6371 [POZYCJA] id=424 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=352 ob=0.81 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.81 1 #p350*0.02+#p351*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6774 [POZYCJA] id=425 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=353 ob=0.81 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.81 1 #p352 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=1.1259 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.648 [POZYCJA] id=426 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=354 ob=7.13 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.13 1 (1.55+0.98+0.12+2.38+1.47+1.22+0.14+0.97+0.08+0.77+0.25+0.40)*(2,94-2,25) [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3565 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7825 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=427 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=355 ob=7.13 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=7.13 1 #p354 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=1.3547 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0043 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=428 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=356 ob=32.32 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=32.32 1 #p350+5,34 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5856 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=7.1104 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0065 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0097 [POZYCJA] id=451 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi, Gatunek I o wymiarach 20x20 cm lub 30x20 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki pastelowe - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Układanie płytek w 2 lub 3 kolorach [R=1,18] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=357 ob=32.32 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=32.32 1 #p356 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.18 1.18 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=70.8597 [RMS 20] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=32.9664 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=265.024 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=17.776 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1196 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7757 [POZYCJA] id=452 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 1 mpn=4:0:094,106:0:096,101211 na=Posadzki z płytek o wymiarach 33,3 x 33,3 cm - na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki gres gatunek I /kolory i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym/ o nasiąkliwości <6%, klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości R11, struktura płytki jednorodna w całym przekroju. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=358 ob=5.34 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=5.34 1 5,34 [RMS 271] nz=2.5692 0 2.5692 np=1 wa=0 wb=0 il=13.7195 [RMS 209] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=5.4468 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=43.788 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=2.937 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0058 0 0.0058 np=1 wa=0 wb=0 il=0.031 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1282 [POZYCJA] id=430 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=359 ob=12.47 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.47 1 #p354+5,34 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=1.4842 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=2.494 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0012 [POZYCJA] id=431 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=360 ob=12.47 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.47 1 #p359 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=2.99 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1199 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=432 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=361 ob=6 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 1,50*4 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=12.36 [POZYCJA] id=433 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=362 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=1.156 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=434 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=363 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=1.348 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=435 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=364 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=455 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0220-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0220-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:1,0911 na=Montaż zlewu jednokomorowego /brudownika/ ze stali nierdzewnej o wym 50x40cm - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=365 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.62 0 1.62 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7792 [RMS 210] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.15 0 0.15 np=1 wa=0 wb=0 il=0.15 [RMS 211] nz=0.7 0 0.7 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7 [RMS 212] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2 [POZYCJA] id=436 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=366 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=454 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-04 2-15 0115-04 1 mpn=_1211 na=Baterie prysznicowa ścienne o śr. nom. 15 mm, z zasileniem dolnym węża, wąż z gładkiego metalowo-plastikowego PVC L=1,2 m, gładkie PCV ułatwia czyszczenie i ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewód PCV wzmocniony spiralą PCV z wewnętrzną osłoną z metalizowanego poliestru 2-3mm, odporny na rozciąganie (min. 25 kg), skręcanie i zginanie. Słuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniow: strumień deszcz. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=367 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0028 [RMS 145] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=449 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1 mpn=_1211 na=Obsadzenie rewizji ściennych o wym. 25x30cm, nierdzewnych, ze stali kwasoodpornej w ścianach z cegieł - drzwiczki z zamkiem zatrzaskowym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=368 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.68 0 0.68 np=1 wa=0 wb=0 il=1.36 [RMS 202] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 203] nz=0.00207 0 0.00207 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0041 [RMS 15] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [RMS 204] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 16] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=450 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1 mpn=_1211 na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie z tworzywa PCV op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=369 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.68 0 0.68 np=1 wa=0 wb=0 il=0.68 [RMS 205] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 206] nz=0.00207 0 0.00207 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0021 [RMS 207] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 208] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 16] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=437 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=370 ob=3 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.53 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=438 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=371 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=456 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=372 ob=1.6 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.6 1 0.80*2.00 D4 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=2.8 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.056 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=9.6 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.016 [POZYCJA] id=457 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=373 ob=1.6 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.6 1 0.80*2.00 D4 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.816 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.064 [ELEMENT 2] na=Baseniarnia [Nr +1/15] wa=0 kn=0 0 0 id=13 nu=1.12 wn= [POZYCJA] id=458 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=374 ob=0.45 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.45 1 0,75*0,60*1 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0451 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0824 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=0.18 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0032 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0001 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=460 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż kratek wentylacyjnych w suficie uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=375 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=461 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=376 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=463 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=377 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.399 [POZYCJA] id=464 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=378 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.58 0 1.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.58 [POZYCJA] id=465 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=379 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=467 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=380 ob=2 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.76 [POZYCJA] id=468 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-08 4-02 0235-08 1 mpn=1211 na=Demontaż ustępu z miską fajansową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=381 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=3.44 0 3.44 np=1 wa=0 wb=0 il=3.44 [RMS 130] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 131] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 132] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=494 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0348-03 4-01 0348-03 1 mpn=1211 na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=382 ob=0.17 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.17 1 0,16*0,23*2,25*2 [RMS 271] nz=0.95 0 0.95 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1615 [POZYCJA] id=470 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 15x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=383 ob=22.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=22.48 1 (1.00+2.40+0.21+0.96+1.21+3.34)*2.25-0.80*2.00+3,56 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=31.0224 [POZYCJA] id=471 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=384 ob=22.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=22.48 1 #p383 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=5.5301 [POZYCJA] id=472 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=385 ob=0.67 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.67 1 #p383*0.02+#p384*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=3.0418 [POZYCJA] id=473 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=386 ob=0.67 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.67 1 #p385 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.9313 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.536 [POZYCJA] id=474 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=387 ob=6.29 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6.29 1 (1,00+2,40+0,21+0,96+1,21+3,34)*(2.94-2.25) [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3145 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5725 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=475 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=388 ob=6.29 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=6.29 1 #p387 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=1.1951 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0038 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=476 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=389 ob=26.04 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=26.04 1 #p383+3.56 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=2.0832 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=5.7288 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0052 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0078 [POZYCJA] id=477 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi, Gatunek I o wymiarach 20x20 cm lub 30x20 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki pastelowe - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Układanie płytek w 2 lub 3 kolorach [R=1,18] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=390 ob=22.48 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=22.48 1 #p389-3,56 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.18 1.18 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=49.2861 [RMS 20] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=22.9296 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=184.336 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=12.364 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0832 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5395 [POZYCJA] id=478 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 1 mpn=4:0:094,106:0:096,101211 na=Posadzki z płytek o wymiarach 33,3 x 33,3 cm - na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki gres gatunek I /kolory i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym/ o nasiąkliwości <6%, klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości R11, struktura płytki jednorodna w całym przekroju. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=391 ob=3.56 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=3.56 1 3,56 [RMS 271] nz=2.5692 0 2.5692 np=1 wa=0 wb=0 il=9.1464 [RMS 209] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6312 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=29.192 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.958 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0058 0 0.0058 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0206 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0854 [POZYCJA] id=479 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=392 ob=9.85 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.85 1 #p387+3,56 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=1.1724 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=1.97 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.001 [POZYCJA] id=480 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=393 ob=9.85 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.85 1 #p392 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=2.3618 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6745 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=481 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=394 ob=6 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 1,50*4 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=12.36 [POZYCJA] id=482 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=395 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=1.156 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=483 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=396 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=1.348 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=484 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=397 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=485 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0220-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0220-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:1,0911 na=Montaż zlewu jednokomorowego /brudownika/ ze stali nierdzewnej o wym 50x40cm - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=398 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.62 0 1.62 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7792 [RMS 210] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.15 0 0.15 np=1 wa=0 wb=0 il=0.15 [RMS 211] nz=0.7 0 0.7 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7 [RMS 212] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2 [POZYCJA] id=486 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=399 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=487 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-04 2-15 0115-04 1 mpn=_1211 na=Baterie prysznicowa ścienne o śr. nom. 15 mm, z zasileniem dolnym węża, wąż z gładkiego metalowo-plastikowego PVC L=1,2 m, gładkie PCV ułatwia czyszczenie i ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewód PCV wzmocniony spiralą PCV z wewnętrzną osłoną z metalizowanego poliestru 2-3mm, odporny na rozciąganie (min. 25 kg), skręcanie i zginanie. Słuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniow: strumień deszcz. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=400 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0028 [RMS 145] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=489 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1 mpn=_1211 na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie z tworzywa PCV op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=401 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.68 0 0.68 np=1 wa=0 wb=0 il=0.68 [RMS 205] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 206] nz=0.00207 0 0.00207 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0021 [RMS 207] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 208] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 16] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=490 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=402 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=491 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=403 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=492 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=404 ob=1.6 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.6 1 0.80*2.00 D4 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=2.8 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.056 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=9.6 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.016 [POZYCJA] id=493 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=405 ob=1.6 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.6 1 0.80*2.00 D4 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.816 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.064 [ELEMENT 2] na=Łazienka damska [Nr +1/16] wa=0 kn=0 0 0 id=14 nu=1.13 wn= [POZYCJA] id=495 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=406 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1.08*1.80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=497 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż kratek wentylacyjnych w kanałach wentylacji grawitacyjnej uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=407 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.24 [POZYCJA] id=619 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż drzwiczek rewizyjnych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=408 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=498 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=409 ob=8 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8 1 8 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=1.68 [POZYCJA] id=499 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=410 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5985 [POZYCJA] id=500 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=411 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=501 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-05 8 0122-05 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=412 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=0.56 [POZYCJA] id=502 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-07 8 0122-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=413 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.42 0 0.42 np=1 wa=0 wb=0 il=0.42 [POZYCJA] id=503 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-02 8 0122-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 25-32 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=414 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=504 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-08 4-02 0235-08 1 mpn=1211 na=Demontaż ustępu z miską fajansową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=415 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=3.44 0 3.44 np=1 wa=0 wb=0 il=3.44 [RMS 130] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 131] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 132] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=506 pd=WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 4-02 0232-03 4-02 0232-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż kratki ściekowej o śr. 50mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=416 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.58 0 0.58 np=1 wa=0 wb=0 il=0.58 [POZYCJA] id=507 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0521-02 4-02 0521-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 80/60 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=417 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.5 0 0.5 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=10 0 10 np=0 op=R wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=509 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=418 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1,00 [RMS 271] nz=1.58 0 1.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.58 [POZYCJA] id=510 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=419 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=511 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=420 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=512 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0348-03 4-01 0348-03 1 mpn=1211 na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=421 ob=3.22 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.22 1 0.25*2.90+1.10*2.27 [RMS 271] nz=0.95 0 0.95 np=1 wa=0 wb=0 il=3.059 [POZYCJA] id=515 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=422 ob=43.56 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=43.56 1 (2.27+3.45+0.95+1.30+0.17+0.85+0.85+0.25+1.00+2.98)*2.27+0.95*2.00+9.72 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=60.1128 [POZYCJA] id=516 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=423 ob=43.56 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=43.56 1 #p422 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=10.7158 [POZYCJA] id=517 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=424 ob=2.18 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.18 1 #p421*0.27+#p422*0.02+#p423*0.01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=9.8972 [POZYCJA] id=518 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=425 ob=2.18 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.18 1 #p424 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=3.0302 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.744 [POZYCJA] id=521 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0418-07 2-15 0418-07 1 mpn=1211 na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - demontaż i ponowny montaż grzejnika z rozbiórki 1310[M=0,25] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=426 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.25 0.25 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.88 0 1.88 np=1 wa=0 wb=0 il=3.76 [RMS 168] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5 [RMS 3] nz=1 0 1 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=1.12 [POZYCJA] id=524 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=427 ob=18.58 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=18.58 1 (2.27+3.45+0.95+1.30+0.17+0.85+0.85+0.25+1.00+2.98)*(2.90-2.27)+9.72 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.929 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=4.645 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=525 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=428 ob=5.57 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=5.57 1 #p427*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0583 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0033 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=526 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=429 ob=41.66 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=41.66 1 (2.27+3.45+0.95+1.30+0.17+0.85+0.85+0.25+1.00+2.98)*2.27+9,72 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=3.3328 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=9.1652 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0083 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0125 [POZYCJA] id=527 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi. Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=430 ob=31.94 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=31.94 1 #p429-9,72 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=59.3445 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=32.5788 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=261.908 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=17.567 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1182 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7666 [POZYCJA] id=528 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 1 mpn=4:0:094,106:0:096,101211 na=Posadzki z płytek o wymiarach 33,3 x 33,3 cm - na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki gres gatunek I /kolory i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym/ o nasiąkliwości <6%, klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości R11, struktura płytki jednorodna w całym przekroju. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=431 ob=9.72 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.72 1 9,72 [RMS 271] nz=2.5692 0 2.5692 np=1 wa=0 wb=0 il=24.9726 [RMS 209] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=9.9144 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=79.704 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=5.346 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0058 0 0.0058 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0564 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2333 [POZYCJA] id=529 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 1 mpn=6:0:0918,101211 na=Montaż kratki ściekowej z rusztem i ramką ze stali nierdzewnej (304) 100x100mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=432 ob=2 jm=podej. 000 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.561 0 0.561 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2903 [RMS 169] nz=3.1 0 3.1 np=1 wa=0 wb=0 il=6.2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 170] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.004 0 0.004 np=1 wa=0 wb=0 il=0.008 [POZYCJA] id=530 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=433 ob=18.58 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=18.58 1 #p427 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2115 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=3.716 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0019 [POZYCJA] id=531 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=434 ob=18.58 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=18.58 1 #p433 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=4.455 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=3.1586 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=532 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=435 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1,50*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=6.18 [POZYCJA] id=533 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=436 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=1.156 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=534 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=437 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=536 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-01 2-15 0221-01 1 mpn=_1211 na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem dla osób z niepełnosprawnością ruchową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=438 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=2.42 0 2.42 np=1 wa=0 wb=0 il=2.42 [RMS 150] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 148] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 149] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=537 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=439 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=539 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0205-04 2-15 0205-04 1 mpn=_1211 na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=440 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3,0 [RMS 271] nz=0.299 0 0.299 np=1 wa=0 wb=0 il=0.897 [RMS 152] nz=0.806 0 0.806 np=1 wa=0 wb=0 il=2.418 [RMS 153] nz=0.7 0 0.7 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1 [RMS 154] nz=0.153 0 0.153 np=1 wa=0 wb=0 il=0.459 [RMS 155] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 156] nz=1.25 0 1.25 np=1 wa=0 wb=0 il=3.75 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.006 0 0.006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.018 [POZYCJA] id=540 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0208-03 2-15 0208-03 1 mpn=_1211 na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=441 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 kratka ściekowa [RMS 271] nz=0.64 0 0.64 np=1 wa=0 wb=0 il=0.64 [RMS 157] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 158] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 159] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=541 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0208-05 2-15 0208-05 1 mpn=_1211 na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=442 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=1.43 0 1.43 np=1 wa=0 wb=0 il=2.86 [RMS 153] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 155] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 156] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=542 pd=WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 4-02 0225-01 4-02 0225-01 1 mpn=_1211 na=Wymiana miski ustępowej porcelanowej na miskę ustępową dla osób z niepełnosprawnością ruchową. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=443 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=2.14 0 2.14 np=1 wa=0 wb=0 il=2.14 [RMS 162] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 163] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 3] nz=1 0 1 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=620 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1 mpn=_1211 na=Obsadzenie rewizji ściennych o wym. 25x30cm, nierdzewnych, ze stali kwasoodpornej w ścianach z cegieł - drzwiczki z zamkiem zatrzaskowym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=444 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.68 0 0.68 np=1 wa=0 wb=0 il=0.68 [RMS 202] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 203] nz=0.00207 0 0.00207 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0021 [RMS 15] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 204] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 16] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=543 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=445 ob=3 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.53 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=544 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=446 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=1.134 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=545 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1215-02 2-02 1215-02 1 mpn=1211 na=Montaż kratek wentylacyjnych, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2m2 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=447 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=1.2741 0 1.2741 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5482 [RMS 197] nz=0.007 0 0.007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.014 [RMS 198] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [RMS 199] nz=0.016 0 0.016 np=1 wa=0 wb=0 il=0.032 [RMS 200] nz=0.015 0 0.015 np=1 wa=0 wb=0 il=0.03 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 41] nz=0.0028 0 0.0028 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0056 [POZYCJA] id=546 pd= 0 na=Dostawa i montaż lustra uchylnego z rączką dla niepełnosprawnych o wymiarach 60x60 cm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=448 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość dolna krawędź nie wyżej niż 100 cm [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6 [RMS 139] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=9 0 9 np=1 wa=0 wb=0 il=9 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=547 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy umywalkowej prostej dla niepełnosprawnych długości 60cm, stal nierdzewna, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=449 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość górna 80 do 85 cm [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 141] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=548 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy uchylnej dla niepełnosprawnych długości 60cm, stal nierdzewna, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=450 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość górna 80 do 85 cm [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=2.4 [RMS 142] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=549 pd= 0 na=Dostawa i montaż krzesła przysznicowego składanego ze stali nierdzewnej, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=451 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8 [RMS 151] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=550 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-04 2-15 0115-04 1 mpn=_1211 na=Baterie prysznicowa ścienne o śr. nom. 15 mm, z zasileniem dolnym węża, wąż z gładkiego metalowo-plastikowego PVC L=1,2 m, gładkie PCV ułatwia czyszczenie i ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewód PCV wzmocniony spiralą PCV z wewnętrzną osłoną z metalizowanego poliestru 2-3mm, odporny na rozciąganie (min. 25 kg), skręcanie i zginanie. Słuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniow: strumień deszcz. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=452 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0028 [RMS 145] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=551 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy natryskowej prostej z uchytem na suwaku fi32 mm jak dla osób niepełnosprawnych, służącej do podtrzymywania się w pozycji stojącej i do montażu suwaka, uchyt na suwaku z chormowanego materiału, wysokość min. 1100 mm, średnica rury min. 25 mm, materiał Inox 304 bakteriostatyczny, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiając czyszczenie i utrzymanie higieny. Odległość między ścianą, a poręczą min. 40 mm. uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=453 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.2 0 1.2 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2 [RMS 146] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=624 pd= 0 na=Dostawa i montaż teleskopowego drążka prysznicowego z chromowanym aluminium o długości 110x110cm z zawieszoną kotarą przeciwwodną uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=454 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8 [RMS 213] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 214] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=554 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=455 ob=1.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.89 1 0,90*2.10 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=3.3075 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.89 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0662 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=11.34 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0189 [POZYCJA] id=555 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=456 ob=1.8 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.8 1 0.90*2.0 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.918 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.072 [POZYCJA] id=556 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=457 ob=1.5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.5 1 1.50*1 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.405 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.575 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.003 [ELEMENT 2] na=Łazienka męska [Nr +1/18] wa=0 kn=0 0 0 id=15 nu=1.14 wn= [POZYCJA] id=570 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=458 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1.08*1.80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=571 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż kratek wentylacyjnych w kanałach wentylacji grawitacyjnej uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=459 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=621 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż drzwiczek rewizyjnych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=460 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=572 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=461 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=1.26 [POZYCJA] id=573 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1133-07 4-03 1133-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=462 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.1995 0 0.1995 np=1 wa=0 wb=0 il=0.399 [POZYCJA] id=574 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=463 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=575 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-05 8 0122-05 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=464 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=0.56 [POZYCJA] id=576 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-07 8 0122-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=465 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.42 0 0.42 np=1 wa=0 wb=0 il=0.42 [POZYCJA] id=578 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-08 4-02 0235-08 1 mpn=1211 na=Demontaż ustępu z miską fajansową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=466 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=3.44 0 3.44 np=1 wa=0 wb=0 il=3.44 [RMS 130] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 131] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 132] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=579 pd=WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 4-02 0232-03 4-02 0232-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż kratki ściekowej o śr. 50mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=467 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.58 0 0.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.16 [POZYCJA] id=580 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0521-02 4-02 0521-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 80/60 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=468 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.5 0 0.5 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=10 0 10 np=0 op=R wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=584 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0348-03 4-01 0348-03 1 mpn=1211 na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=469 ob=0.93 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.93 1 0,41*2,27 [RMS 271] nz=0.95 0 0.95 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8835 [POZYCJA] id=585 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=470 ob=33.69 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=33.69 1 (2.80+1.98+1.72+1.50+1.08+3.50)*2.27-0.95*2.00+7.03 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=46.4922 [POZYCJA] id=586 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=471 ob=33.69 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=33.69 1 #p470 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=8.2877 [POZYCJA] id=587 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=472 ob=1.23 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.23 1 #p469*0.24+#p470*0.02+#p471*0.01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=5.5842 [POZYCJA] id=588 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=473 ob=1.23 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.23 1 #p472 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7097 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.984 [POZYCJA] id=589 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0418-07 2-15 0418-07 1 mpn=1211 na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - demontaż i ponowny montaż grzejnika z rozbiórki 1310[M=0,25] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=474 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.25 0.25 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.88 0 1.88 np=1 wa=0 wb=0 il=3.76 [RMS 168] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5 [RMS 3] nz=1 0 1 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0 il=1.12 [POZYCJA] id=590 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=475 ob=14.96 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.96 1 (2.80+1.98+1.72+1.50+1.08+3.50)*(2.90-2.27)+7.03 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.748 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=3.74 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=591 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=476 ob=14.96 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=14.96 1 #p475 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=2.8424 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.009 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=592 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=477 ob=35.59 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=35.59 1 (2.80+1.98+1.72+1.50+1.08+3.50)*2.27+7.03 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=2.8472 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=7.8298 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0071 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0107 [POZYCJA] id=593 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi. Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=478 ob=28.56 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=28.56 1 #p477-7,03 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=53.0645 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=29.1312 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=234.192 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=15.708 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1057 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6854 [POZYCJA] id=594 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 1 mpn=4:0:094,106:0:096,101211 na=Posadzki z płytek o wymiarach 33,3 x 33,3 cm - na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki gres gatunek I /kolory i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym/ o nasiąkliwości <6%, klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości R11, struktura płytki jednorodna w całym przekroju. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=479 ob=7.03 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.03 1 7,03 [RMS 271] nz=2.5692 0 2.5692 np=1 wa=0 wb=0 il=18.0615 [RMS 209] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=7.1706 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=57.646 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=3.8665 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0058 0 0.0058 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0408 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1687 [POZYCJA] id=595 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 1 mpn=6:0:0918,101211 na=Montaż kratki ściekowej z rusztem i ramką ze stali nierdzewnej (304) 100x100mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=480 ob=2 jm=podej. 000 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.561 0 0.561 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2903 [RMS 169] nz=3.1 0 3.1 np=1 wa=0 wb=0 il=6.2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 170] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.004 0 0.004 np=1 wa=0 wb=0 il=0.008 [POZYCJA] id=596 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=481 ob=14.96 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.96 1 #p475 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7806 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=2.992 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0015 [POZYCJA] id=597 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=482 ob=14.96 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.96 1 #p481 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=3.587 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5432 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=598 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=483 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1,50*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=6.18 [POZYCJA] id=599 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=484 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=1.156 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=600 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=485 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=601 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-01 2-15 0221-01 1 mpn=_1211 na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem dla osób z niepełnosprawnością ruchową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=486 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=2.42 0 2.42 np=1 wa=0 wb=0 il=2.42 [RMS 150] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 148] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 149] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=602 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=487 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=604 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0208-03 2-15 0208-03 1 mpn=_1211 na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=488 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 kratka ściekowa [RMS 271] nz=0.64 0 0.64 np=1 wa=0 wb=0 il=1.28 [RMS 157] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 158] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 159] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=605 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0208-05 2-15 0208-05 1 mpn=_1211 na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=489 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.43 0 1.43 np=1 wa=0 wb=0 il=1.43 [RMS 153] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 155] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 156] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=606 pd=WACETOB wyd.I 1997 KNR-W 4-02 0225-01 4-02 0225-01 1 mpn=_1211 na=Wymiana miski ustępowej porcelanowej na miskę ustępową dla osób z niepełnosprawnością ruchową. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=490 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=2.14 0 2.14 np=1 wa=0 wb=0 il=2.14 [RMS 162] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 163] nz=0.09 0 0.09 np=1 wa=0 wb=0 il=0.09 [RMS 3] nz=1 0 1 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=607 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=491 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=608 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=492 ob=6 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=6 1 6 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=1.134 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=6.12 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=609 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1215-02 2-02 1215-02 1 mpn=1211 na=Montaż kratek wentylacyjnych, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2m2 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=493 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.2741 0 1.2741 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2741 [RMS 197] nz=0.007 0 0.007 np=1 wa=0 wb=0 il=0.007 [RMS 198] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 199] nz=0.016 0 0.016 np=1 wa=0 wb=0 il=0.016 [RMS 200] nz=0.015 0 0.015 np=1 wa=0 wb=0 il=0.015 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 41] nz=0.0028 0 0.0028 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0028 [POZYCJA] id=622 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1 mpn=_1211 na=Obsadzenie rewizji ściennych o wym. 25x30cm, nierdzewnych, ze stali kwasoodpornej w ścianach z cegieł - drzwiczki z zamkiem zatrzaskowym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=494 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.68 0 0.68 np=1 wa=0 wb=0 il=0.68 [RMS 202] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 203] nz=0.00207 0 0.00207 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0021 [RMS 15] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 204] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 16] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=610 pd= 0 na=Dostawa i montaż lustra uchylnego z rączką dla niepełnosprawnych o wymiarach 60x60 cm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=495 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość dolna krawędź nie wyżej niż 100 cm [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6 [RMS 139] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=9 0 9 np=1 wa=0 wb=0 il=9 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=611 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy umywalkowej prostej dla niepełnosprawnych długości 60cm, stal nierdzewna, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=496 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość górna 80 do 85 cm [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 141] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=612 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy uchylnej dla niepełnosprawnych długości 60cm, stal nierdzewna, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=497 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= ko=Wysokość górna 80 do 85 cm [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 142] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=613 pd= 0 na=Dostawa i montaż krzesła przysznicowego składanego ze stali nierdzewnej, średnica rury 25mm uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=498 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8 [RMS 151] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=614 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-04 2-15 0115-04 1 mpn=_1211 na=Baterie prysznicowa ścienne o śr. nom. 15 mm, z zasileniem dolnym węża, wąż z gładkiego metalowo-plastikowego PVC L=1,2 m, gładkie PCV ułatwia czyszczenie i ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewód PCV wzmocniony spiralą PCV z wewnętrzną osłoną z metalizowanego poliestru 2-3mm, odporny na rozciąganie (min. 25 kg), skręcanie i zginanie. Słuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniow: strumień deszcz. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=499 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0028 [RMS 145] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=615 pd= 0 na=Dostawa i montaż poręczy natryskowej prostej z uchytem na suwaku fi32 mm jak dla osób niepełnosprawnych, służącej do podtrzymywania się w pozycji stojącej i do montażu suwaka, uchyt na suwaku z chormowanego materiału, wysokość min. 1100 mm, średnica rury min. uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=500 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.2 0 1.2 np=1 wa=0 wb=0 il=1.2 [RMS 146] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=623 pd= 0 na=Dostawa i montaż teleskopowego drążka prysznicowego z chromowanym aluminium o długości 110x110cm z zawieszoną kotarą przeciwwodną uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=501 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.8 0 0.8 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8 [RMS 213] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 140] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 214] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=618 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=502 ob=1.5 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.5 1 1.50*1 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.405 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.575 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.003 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/19] wa=0 kn=0 0 0 id=16 nu=1.15 wn= [POZYCJA] id=626 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=503 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1.08*1.80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=627 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=504 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=628 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=505 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=629 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=506 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=630 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=507 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=632 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=508 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.848 [POZYCJA] id=633 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=509 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25.00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=634 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=510 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=704 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=511 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 (1,00+0,50)*1,60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=3.312 [POZYCJA] id=705 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=512 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 #p511 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5904 [POZYCJA] id=706 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=513 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p511*0.02+#p512*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3178 [POZYCJA] id=707 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=514 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p513 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0973 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.056 [POZYCJA] id=636 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=515 ob=42.75 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=42.75 1 (2,78+3,36+2,78+3,36)*2.90-1.10*2.00+9,34 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1375 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=10.6875 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=637 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=516 ob=12.83 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=12.83 1 #p515*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=2.4377 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0077 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=638 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=517 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 (1,00+0,50)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.192 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.528 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0005 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0007 [POZYCJA] id=639 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=518 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.4 1 #p517 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4592 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.448 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=19.68 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0089 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0576 [POZYCJA] id=640 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=519 ob=40.35 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=40.35 1 #p515-#p518 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=4.8027 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=8.07 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=641 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=520 ob=40.35 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=40.35 1 #p519 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=9.6749 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=6.8595 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=642 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=521 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=643 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=522 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=644 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=523 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=645 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=524 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=646 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=525 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=647 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=526 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=648 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=527 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=649 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=528 ob=5.26 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.26 1 2.04*2+1.18 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8356 [POZYCJA] id=650 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=529 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=651 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=530 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/20] wa=0 kn=0 0 0 id=17 nu=1.16 wn= [POZYCJA] id=708 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=531 ob=9.72 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.72 1 1.08*1.80*5 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.9739 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7788 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=3.888 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0019 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.001 [POZYCJA] id=709 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=532 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=710 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=533 ob=5 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 5 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=1.05 [POZYCJA] id=711 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=534 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=712 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=535 ob=2 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.76 [POZYCJA] id=713 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=536 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.848 [POZYCJA] id=714 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=537 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25.00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=715 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=538 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=716 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=539 ob=4.32 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.32 1 (1.00+0.50+1,20)*1.60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=5.9616 [POZYCJA] id=717 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=540 ob=4.32 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.32 1 #p539 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0627 [POZYCJA] id=718 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=541 ob=0.13 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.13 1 #p539*0.02+#p540*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5902 [POZYCJA] id=719 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=542 ob=0.13 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.13 1 #p541 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1807 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.104 [POZYCJA] id=720 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=543 ob=73.39 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=73.39 1 (6.60+3.36+6.60+3.36)*2.90-1.10*2.00+22.14-(1,00+0,50+1,20)*1,60 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.6695 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=18.3475 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=721 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=544 ob=22.02 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=22.02 1 #p543*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=4.1838 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0132 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=722 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=545 ob=4.32 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.32 1 (1.00+0.50+1,20)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3456 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.9504 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0009 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0013 [POZYCJA] id=723 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=546 ob=4.32 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.32 1 #p545 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=8.0266 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4064 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=35.424 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=2.376 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.016 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1037 [POZYCJA] id=724 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=547 ob=69.07 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=69.07 1 #p543-#p546 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=8.2211 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=13.814 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0069 [POZYCJA] id=725 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=548 ob=69.07 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=69.07 1 #p547 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=16.5613 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=11.7419 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=726 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=549 ob=4 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 1.0*4 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=8.24 [POZYCJA] id=727 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=550 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=1.156 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=12 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=728 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=551 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=1.348 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=729 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=552 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=4.3051 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=730 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=553 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.02 [POZYCJA] id=731 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=554 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=732 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=555 ob=5 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 5 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.945 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=5.1 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=5.1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=733 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=556 ob=5.26 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.26 1 2.04*2+1.18 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8356 [POZYCJA] id=734 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=557 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=735 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=558 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Informacja + zaplecze [Nr +1/21] wa=0 kn=0 0 0 id=18 nu=1.17 wn= [POZYCJA] id=764 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=559 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=765 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0818-05 4-01 0818-05 1 mpn=1211 na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=560 ob=18.95 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=18.95 1 18,95 [RMS 271] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=3.411 [POZYCJA] id=766 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=561 ob=18.95 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=18.95 1 #p560 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=4.6617 [POZYCJA] id=767 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=562 ob=0.19 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.19 1 #p561*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8626 [POZYCJA] id=768 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=563 ob=0.19 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.19 1 #p562 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2641 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.152 [POZYCJA] id=769 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=564 ob=58.66 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=58.66 1 (5.79+3.36+0.44+2.58+0.21+2.25+2.85+3.36)*2.90-0.89*2.00 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=2.933 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=14.665 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=770 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=565 ob=58.66 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=58.66 1 #p564 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=11.1454 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0352 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=771 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1105-01 2-02 1105-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 8 mm zatarte na gładko op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=566 ob=18.95 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=4 [PRZEDMIAR] wo=18.95 1 18,95 [RMS 271] nz=0.163 0 0.163 np=1 wa=0 wb=0 il=12.3554 [RMS 23] nz=3.6 0 3.6 np=1 wa=0 wb=0 il=272.88 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0024 0 0.0024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1819 [RMS 8] nz=0.0017 0 0.0017 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1289 [POZYCJA] id=772 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-02 2 1206-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych, gatunek I o grubości minimum 2,0 mm, klasa ścieralności minimum T, klasa użytkowa minimum 34, trudnozapalna z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm z wyobleniem np.: Gammrat Norma 43 lub równoważna. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=567 ob=21.03 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=18.95 1 18,95 wo=2.08 1 (5.79+3.36+0.44+2.58+0.21+2.25+2.85+3.36)*0,10 cokoły [RMS 271] nz=0.395 0 0.395 np=1 wa=0 wb=0 il=8.3069 [RMS 25] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=22.9227 [RMS 26] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=5.2575 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1199 [POZYCJA] id=773 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-07 2 1206-07 1 mpn=_1211 na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=568 ob=21.03 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=21.03 1 #p567 [RMS 271] nz=0.126 0 0.126 np=1 wa=0 wb=0 il=2.6498 [RMS 27] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.6309 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=774 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=569 ob=58.66 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=58.66 1 #p564 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=6.982 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=11.732 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0059 [POZYCJA] id=775 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=570 ob=58.66 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=58.66 1 #p569 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=14.0652 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=9.9722 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=778 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=571 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=776 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=572 ob=1.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.89 1 0.90*2.10 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=3.3075 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.89 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0662 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=11.34 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0189 [POZYCJA] id=777 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=573 ob=1.6 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.6 1 0.80*2.0 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.816 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.6 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.064 [ELEMENT 2] na=Sala chorych [Nr +1/22] wa=0 kn=0 0 0 id=19 nu=1.18 wn= [POZYCJA] id=736 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=574 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1.08*1.80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 4] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=737 pd= 1 mpn=1211 na=Demontaż narożników ochronnych na ościeżach uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=575 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [POZYCJA] id=738 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-03 4-03 1124-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=576 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.21 0 0.21 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [POZYCJA] id=739 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=577 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=740 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=578 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=741 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-08 4-01 0354-08 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=579 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=1.848 [POZYCJA] id=742 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=580 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25.00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=743 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=581 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=744 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=582 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 (1,00+0,50)*1,60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=3.312 [POZYCJA] id=745 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=583 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 #p582 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5904 [POZYCJA] id=746 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=584 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p582*0.02+#p583*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3178 [POZYCJA] id=747 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=585 ob=0.07 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.07 1 #p584 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0973 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.056 [POZYCJA] id=748 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=586 ob=43.3 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=43.3 1 (3,02+3.36+2.78+3.02)*2.90-1.10*2.00+10,18 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=2.165 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=10.825 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=749 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 30% powierzchni1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=587 ob=12.99 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=12.99 1 #p586*30% [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=2.4681 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0078 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=750 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=588 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.4 1 (1,00+0,50)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.192 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.528 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0005 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0007 [POZYCJA] id=751 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=589 ob=2.4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.4 1 #p588 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4592 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.448 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=19.68 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0089 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0576 [POZYCJA] id=752 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą emulsyjną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=590 ob=40.9 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=40.9 1 #p586-#p589 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=4.8681 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=8.18 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0041 [POZYCJA] id=753 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=591 ob=40.9 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=40.9 1 #p590 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=9.8068 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=6.953 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=754 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=592 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=755 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=593 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=756 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=594 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=757 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=595 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=758 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=596 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=759 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=597 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=760 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=598 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=761 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu obsadzenia drzwi aluminiowych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=599 ob=5.26 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.26 1 2.04*2+1.18 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8356 [POZYCJA] id=762 pd=wyd.I 1998 KNR 0-19 1024-07 0-19 1024-07 0 na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi wewnętrzne aluminiowe, ramy z profili nieocieplonych, wypełnienie szkłem bezpiecznym P2, - drzwi w kolorze RAL9003 lub do uzgodnienia z Inwestorem, - odbojniki 1szt., - trzy zawiasy, - drzwi bezprogowe, - zamek patentowy, - klamka: INOX stal nierdzewna) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=600 ob=2.2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.2 1 1.10*2.00 D1 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=2.68 0 2.68 np=1 wa=0 wb=0 il=5.896 [RMS 98] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2 [RMS 99] nz=5.56 0 5.56 np=1 wa=0 wb=0 il=12.232 [RMS 100] nz=0.28 0 0.28 np=1 wa=0 wb=0 il=0.616 [RMS 101] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1.32 [RMS 102] nz=8.89 0 8.89 np=1 wa=0 wb=0 il=19.558 [RMS 48] nz=1.5 0 1.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 103] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.11 [RMS 104] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.132 [POZYCJA] id=763 pd=ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AT-02 2057-01 AT-02 2057-01 1 mpn=1211 na=Przyklejenie narożników ochronnych ze stali nierdzewnej 75x75mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=601 ob=3 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 1.50*2 [RMS 271] nz=0.27 0 0.27 np=1 wa=0 wb=0 il=0.81 [RMS 111] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.15 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 110] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [ELEMENT 2] na=Kuchnia oddziałowa [Nr +1/23] wa=0 kn=0 0 0 id=20 nu=1.19 wn= [POZYCJA] id=779 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=602 ob=335 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=35 1 35 wo=50 1 50 wo=250 1 250 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.938 [POZYCJA] id=780 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=603 ob=3.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.89 1 1,08*1,80*2 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3898 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7119 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.556 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.028 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0008 [RMS 215] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [POZYCJA] id=781 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż drzwiczek rewizyjnych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=604 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.12 [POZYCJA] id=817 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=605 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.58 0 1.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.58 [POZYCJA] id=818 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=606 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=819 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=607 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=782 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-13 4-01 0354-13 1 mpn=1211 na=Demontaż kratek wentylacyjnych w suficie uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=608 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 271] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 il=0.36 [POZYCJA] id=783 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1122-06 4-03 1122-06 1 mpn=_1211 na=Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=609 ob=5 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 5 [RMS 271] nz=0.42 0 0.42 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1 [POZYCJA] id=784 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1122-07 4-03 1122-07 1 mpn=_1211 na=Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - gniada trójfazowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=610 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.462 0 0.462 np=1 wa=0 wb=0 il=0.462 [POZYCJA] id=785 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1124-01 4-03 1124-01 1 mpn=_1211 na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=611 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.1785 0 0.1785 np=1 wa=0 wb=0 il=0.357 [POZYCJA] id=786 pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 KNR 4-03 1134-02 4-03 1134-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż lamp świetlówkowych (liniowych) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=612 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.2205 0 0.2205 np=1 wa=0 wb=0 il=0.441 [POZYCJA] id=787 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej zmywakowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=613 ob=2 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.76 [POZYCJA] id=788 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-04 4-02 0235-04 1 mpn=1211 na=Demontaż zmywaka kuchennego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=614 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=0.84 [RMS 86] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 87] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=789 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-03 4-02 0235-03 1 mpn=1211 na=Demontaż zlewu dwukomorowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=615 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.69 0 0.69 np=1 wa=0 wb=0 il=0.69 [RMS 216] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 131] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=0.05 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=790 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0516-02 4-02 0516-02 1 mpn=_1211 na=Demontaż i ponowny montaż grzejnika Inwestora / Zamawiającego - w celu ułożenia płytek za grzejnikiem. [M=0,2] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=616 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.2 0.2 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.33 0 1.33 np=1 wa=0 wb=0 il=2.66 [RMS 201] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4 [RMS 3] nz=5 0 5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=791 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 15x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=617 ob=35.36 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=35.36 1 (3.36+3.87+1.55+1.30+0.38+2.91+0.16+1.83+0.27+0.70)*2.16+(1.08+1.07)*0.97-1.00*2.00 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=48.7968 [POZYCJA] id=792 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0811-07 4-01 0811-07 1 mpn=1211 na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=618 ob=12.14 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.14 1 12.14 [RMS 271] nz=0.92 0 0.92 np=1 wa=0 wb=0 il=11.1688 [POZYCJA] id=793 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0211-01 4-01 0211-01 1 mpn=1211 na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - stary klej uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=619 ob=47.5 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=47.5 1 #p617+#p618 [RMS 271] nz=0.96 0 0.96 np=1 wa=0 wb=0 il=45.6 [POZYCJA] id=794 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=620 ob=1.43 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.43 1 (#p617+#p618)*0,02+#p619*0,01 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=6.4922 [POZYCJA] id=795 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=621 ob=1.43 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.43 1 #p620 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=1.9877 [RMS 215] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.144 [POZYCJA] id=796 pd=PPPKZ 1982 TZKNBK XII 0419-106 XII 0419-106 1 mpn=1211 na=Ręczne szlifowanie parapetów wewnętrznych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=622 ob=1.72 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.72 1 (1,08+1,07)*0,38*2+(1,08+1,07)*0,04 [RMS 271] nz=0.91 0 0.91 np=1 wa=0 wb=0 il=1.5652 [POZYCJA] id=797 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=623 ob=74.31 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=47.5 1 #p617+#p618 wo=14.27 1 (3.36+3.87+1.55+1.30+0.38+2.91+0.16+1.83+0.27+0.70)*0,80+(1.08+1.07)*0.56 ściany powyżej płytek wo=12.54 1 12,54 sufity [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.7155 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=18.5775 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=798 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi, Gatunek I o wymiarach 20x20 cm lub 30x20 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki pastelowe - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Układanie płytek w 2 lub 3 kolorach [R=1,18] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=624 ob=35.36 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=35.36 1 #p617 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.18 1.18 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=77.5247 [RMS 20] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=36.0672 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=289.952 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=19.448 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1308 [RMS 215] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8486 [POZYCJA] id=799 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c 1 mpn=4:0:094,106:0:096,101211 na=Posadzki z płytek o wymiarach 33,3 x 33,3 cm - na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową. Płytki gres gatunek I /kolory i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym/ o nasiąkliwości <6%, klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości R11, struktura płytki jednorodna w całym przekroju. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=625 ob=12.14 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=12.14 1 #p618 [RMS 271] nz=2.5692 0 2.5692 np=1 wa=0 wb=0 il=31.1901 [RMS 209] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=12.3828 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=99.548 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=6.677 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0058 0 0.0058 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0704 [RMS 215] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.2914 [POZYCJA] id=800 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0815-04 2-02 0815-04 1 mpn=_1211 na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=626 ob=26.81 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=26.81 1 14,27+12,54 [RMS 271] nz=0.5093 0 0.5093 np=1 wa=0 wb=0 il=13.6543 [RMS 217] nz=0.004 0 0.0025+0.0015 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1072 [RMS 218] nz=0.043 0 0.043 np=1 wa=0 wb=0 il=1.1528 [RMS 16] nz=0.0027 0 0.0027 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0724 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0029 0 0.0029 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0777 [RMS 4] nz=0.0043 0 0.0043 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1153 [POZYCJA] id=801 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie sufitów i ścian gruntem głebokopenetrującym pod malowanie ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=627 ob=26.81 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=26.81 1 #p626 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=3.1911 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=5.362 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0027 [POZYCJA] id=802 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=628 ob=26.81 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=26.81 1 #p626 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=6.4284 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=4.5577 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=803 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1 mpn=_1211 na=Obsadzenie rewizji ściennych o wym. 25x30cm, nierdzewnych, ze stali kwasoodpornej w ścianach z cegieł - drzwiczki z zamkiem zatrzaskowym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=629 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.68 0 0.68 np=1 wa=0 wb=0 il=0.68 [RMS 202] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 203] nz=0.00207 0 0.00207 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0021 [RMS 15] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.005 [RMS 219] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 16] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=804 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0322-02 4-01 0322-02 1 mpn=_1211 na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie z tworzywa PCV op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=630 ob=3 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=3 1 3 [RMS 271] nz=0.68 0 0.68 np=1 wa=0 wb=0 il=2.04 [RMS 205] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 206] nz=0.00207 0 0.00207 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0062 [RMS 207] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.015 [RMS 204] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=3 [RMS 16] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.006 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=805 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0308-05 5 0308-05 1 mpn=_1211 na=Gniazdo 230V podwójne natynkowe, GNT 2x2P+Z , IP44, 16A op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=631 ob=5 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 5 [RMS 271] nz=0.263 0 0.263 np=1 wa=0 wb=0 il=1.315 [RMS 220] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=10 [RMS 221] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=5 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=806 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 wtynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=632 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.189 [RMS 31] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 32] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=807 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0308-07 5 0308-07 1 mpn=_1211 na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm21310Montaż gniazd wtyczkowych 3-fazowych z wyłącznikiem op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=633 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.291 0 0.291 np=1 wa=0 wb=0 il=0.291 [RMS 222] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=808 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery typu plafoniera PX3000241, LED, 25 W, IP66, 230V, 2140 lm, IK10 lub równoważnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=634 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 223] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=809 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-08 2-15 0116-08 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=635 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.682 0 0.682 np=1 wa=0 wb=0 il=2.728 [RMS 224] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 225] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 56] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 215] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.004 [POZYCJA] id=810 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-01 2-15 0132-01 1 mpn=121,0:1,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=636 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.277 0 0.277 np=1 wa=0 wb=0 il=1.108 [RMS 226] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 225] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=8 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 215] nz=0.003 0 0.003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.012 [POZYCJA] id=811 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:1,0911 na=Montaż stołu ze zlewem jednokomorowym i szafką z drzwiami na zawiasach 80x60cm - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=637 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.4 0 1.4 np=1 wa=0 wb=0 il=3.0751 [RMS 92] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 87] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [RMS 90] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.04 [RMS 91] nz=0.00006 0 0.00006 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0001 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5 [POZYCJA] id=815 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=638 ob=1.89 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.89 1 0,90*2.10 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=3.3075 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.89 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0662 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=11.34 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0189 [POZYCJA] id=816 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=639 ob=1.8 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.8 1 0.90*2.0 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.918 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.072 [ELEMENT 2] na=Pom. administracyjne [Nr +1/24] wa=0 kn=0 0 0 id=21 nu=1.20 wn= [POZYCJA] id=820 pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 13-23 1001-11 13-23 1001-11 1 mpn=1211 na=Zabezpieczenie okien folią uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=640 ob=5.83 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5.83 1 1.08*1.80*3 [RMS 271] nz=0.1002 0 0.1002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5842 [RMS 33] nz=0.183 0 0.183 np=1 wa=0 wb=0 il=1.0669 [RMS 34] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=2.332 [RMS 35] nz=0.0072 0 0.0072 np=1 wa=0 wb=0 il=0.042 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0012 [RMS 215] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0006 [POZYCJA] id=821 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0354-07 4-01 0354-07 1 mpn=1211 na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=641 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1.58 0 1.58 np=1 wa=0 wb=0 il=1.58 [POZYCJA] id=822 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-01.02 01 0107-01.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - drzwi przesuwne op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=642 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00056 0 0.56*0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.07 [POZYCJA] id=823 pd=MBiPMB 1982-1985 KNP 1 01 0107-03.02 01 0107-03.02 1 mpn=1211 na=Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=643 ob=25 jm=kg 033 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25 1 25,00 [MNOŻNIKI RMS] wr=5 5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.00035 0 0.00035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0438 [POZYCJA] id=824 pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-02 0235-06 4-02 0235-06 1 mpn=1211 na=Demontaż umywalki op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=644 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 36] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=4 0 4 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=825 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 8 0122-04 8 0122-04 1 mpn=_1211 na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=645 ob=1 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.38 0 0.38 np=1 wa=0 wb=0 il=0.38 [POZYCJA] id=843 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1113-06 2-02 1113-06 1 mpn=_1211 na=Demontaż cokołów przyściennych z polichlorku winylu [R=0,4] ; [M=0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=646 ob=17.44 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=17.44 1 5,36*2+3,36*2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.4 0.4 wm=0 0 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1641 0 0.1641 np=1 wa=0 wb=0 il=1.1448 [RMS 5] nz=0.107 0 0.107 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 6] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0035 [RMS 8] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0052 [POZYCJA] id=851 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0819-15 4-01 0819-15 1 mpn=1211 na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym. 25x15cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=647 ob=2.08 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.08 1 (1.00+0.30)*1.60 [RMS 271] nz=1.38 0 1.38 np=1 wa=0 wb=0 il=2.8704 [POZYCJA] id=845 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0818-05 4-01 0818-05 1 mpn=1211 na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=648 ob=17.93 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=17.93 1 17,93 [RMS 271] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=3.2274 [POZYCJA] id=846 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=649 ob=20.01 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=20.01 1 #p647+#p648 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=4.9225 [POZYCJA] id=847 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=650 ob=0.52 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.52 1 #p647*0,02+#p648*0.01+#p649*0.015 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=2.3608 [POZYCJA] id=848 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=651 ob=0.52 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.52 1 #p650 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7228 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.416 [POZYCJA] id=849 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=652 ob=66.35 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=66.35 1 (5,36*2+3,36*2)*2,90-1,08*2,00+17,93 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=3.3175 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=16.5875 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=850 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=653 ob=66.35 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=66.35 1 #p652 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=12.6065 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0398 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=832 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 1134-02 202 1134-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=654 ob=2.08 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.08 1 (1.00+0.30)*1.60 [RMS 271] nz=0.08 0 0.08 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1664 [RMS 39] nz=0.22 0 0.22 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4576 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 40] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0004 [RMS 41] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0006 [POZYCJA] id=833 pd=IGM wyd.I 1996 KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 0-12 0829-03 z.sz. 5.3.b 1 mpn=3:0:093,101211 na=Licowanie ścian płytkami ściennymi glazurowanymi - fartuch przy umywalce, Gatunek I o wymiarach 50x25 cm układane na klej elastyczny S1 z wypełnieniem spoin masą fugową antybakteryjną. Płytki półpołysk - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=655 ob=2.08 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=2.08 1 #p654 [RMS 271] nz=1.858 0 1.858 np=1 wa=0 wb=0 il=3.8646 [RMS 42] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1216 [RMS 21] nz=8.2 0 8.2 np=1 wa=0 wb=0 il=17.056 [RMS 22] nz=0.55 0 0.55 np=1 wa=0 wb=0 il=1.144 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0037 0 0.0037 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0077 [RMS 4] nz=0.024 0 0.024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0499 [POZYCJA] id=834 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=656 ob=64.27 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=64.27 1 #p652-#p655 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=7.6497 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=12.854 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0064 [POZYCJA] id=835 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=657 ob=64.27 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=64.27 1 #p656 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=15.4103 [RMS 29] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=10.9259 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=859 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1105-01 2-02 1105-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 8 mm zatarte na gładko op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=658 ob=17.93 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=4 [PRZEDMIAR] wo=17.93 1 17,93 [RMS 271] nz=0.163 0 0.163 np=1 wa=0 wb=0 il=11.6904 [RMS 23] nz=3.6 0 3.6 np=1 wa=0 wb=0 il=258.192 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0024 0 0.0024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1721 [RMS 8] nz=0.0017 0 0.0017 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1219 [POZYCJA] id=860 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-02 2 1206-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych, gatunek I o grubości minimum 2,0 mm, klasa ścieralności minimum T, klasa użytkowa minimum 34, trudnozapalna z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm z wyobleniem np.: Gammrat Norma 43 lub równoważna. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=659 ob=19.67 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=17.93 1 17,93 wo=1.74 1 (5,36*2+3,36*2)*0.10 cokoły [RMS 271] nz=0.395 0 0.395 np=1 wa=0 wb=0 il=7.7697 [RMS 25] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=21.4403 [RMS 26] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=4.9175 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1121 [POZYCJA] id=861 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-07 2 1206-07 1 mpn=_1211 na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=660 ob=19.67 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=19.67 1 #p659 [RMS 271] nz=0.126 0 0.126 np=1 wa=0 wb=0 il=2.4784 [RMS 27] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5901 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=836 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0339-04 4-01 0339-04 1 mpn=1211 na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu prowadzenia rur od wody zimnej i ciepłej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=661 ob=2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1.0*2 [RMS 271] nz=2.06 0 2.06 np=1 wa=0 wb=0 il=4.12 [POZYCJA] id=837 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0116-01 2-15 0116-01 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=662 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.289 0 0.289 np=1 wa=0 wb=0 il=0.578 [RMS 61] nz=3 0 3 np=1 wa=0 wb=0 il=6 [RMS 62] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 63] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.002 [POZYCJA] id=838 pd=WACETOB wyd.I 1998 KNR-W 2-15 0132-02 2-15 0132-02 1 mpn=121,0:0,092,0:0,0911 na=Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=663 ob=2 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.337 0 0.337 np=1 wa=0 wb=0 il=0.674 [RMS 67] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 68] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=4 [RMS 3] nz=0.5 0 0.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 64] nz=0.005 0 0.005 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=839 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 1 mpn=7:0:0911,10121,0:0,0911 na=Montaż umywalek pojedynczych 55cm porcelanowych z postumentem i syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=664 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.09825 0.955*1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 il=2.1526 [RMS 77] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 74] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 75] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=0.2 0 0.2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 76] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 il=0.06 [POZYCJA] id=840 pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 0115-02 2-15 0115-02 1 mpn=_1211 na=Baterie lekarskie łokciowe umywalkowe o minimalnym zasięgu wylewki 21cm, stojące o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=665 ob=1 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= prn=0 [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 59] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 56] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 3] nz=0.9 0 0.9 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 60] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.01 [POZYCJA] id=841 pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0511-01 5-08 0511-01 1 mpn=_1211 na=Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED, 17 W, IP66, 230V, 2140 LM op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=666 ob=1 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1 1 1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=0.51 [RMS 81] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=842 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0306-03 5 0306-03 1 mpn=_1211 na=Łącznik świecznikowy podwójny IP44 natynkowy op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=667 ob=4 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4 [RMS 271] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 il=0.756 [RMS 83] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 84] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 il=4.08 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=852 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1104-02 2 1104-02 0 na=Ościeżnice drewniane MDF regulowane opaskowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=668 ob=2.31 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.31 1 1,10*2.10 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=1.75 0 1.75 np=1 wa=0 wb=0 il=4.0425 [RMS 45] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2.31 [RMS 46] nz=0.035 0 0.035 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0809 [RMS 47] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 il=13.86 [RMS 48] nz=15 0 15 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 49] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0231 [POZYCJA] id=853 pd=wyd.I 2000 KNNR 2 1103-01 2 1103-01 0 na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne płycinowe, - rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego, - rama opaskowa regulowana, - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmacniana wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie skrzydła HDF w okleinie w kolorze białym, - klamka: INOX ze stali nierdzewnej, - panel ochronny ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=669 ob=2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 1,0*2.0 D2 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.51 0 0.51 np=1 wa=0 wb=0 il=1.02 [RMS 50] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 [RMS 49] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.08 [ELEMENT 2] na=Korytarz [Nr +1/25] wa=0 kn=0 0 0 id=22 nu=1.21 wn= [POZYCJA] id=854 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0914-02 4-01 0914-02 1 mpn=1211 na=Demontaż odbojnic drewnianych na ścianach korytarza z płyty wiórowej na wysokości ~90cm1310[M=0,25] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=670 ob=9.28 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9.28 1 6,18-0,90-1,10+6,18-1,08 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.25 0.25 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.25 0 1.25 np=1 wa=0 wb=0 il=11.6 [RMS 227] nz=0.0068 0 0.0068 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0158 [RMS 228] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0696 [RMS 229] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0928 [RMS 230] nz=0.1 0 0.1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.232 [RMS 3] nz=3 0 3 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=864 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1113-06 2-02 1113-06 1 mpn=_1211 na=Demontaż cokołów przyściennych z polichlorku winylu [R=0,4] ; [M=0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=671 ob=12.36 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=12.36 1 6,18+6,18 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.4 0.4 wm=0 0 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1641 0 0.1641 np=1 wa=0 wb=0 il=0.8113 [RMS 5] nz=0.107 0 0.107 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 6] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0025 [RMS 8] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0037 [POZYCJA] id=855 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0818-05 4-01 0818-05 1 mpn=1211 na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=672 ob=12.61 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.61 1 12.61 [RMS 271] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=2.2698 [POZYCJA] id=856 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=673 ob=12.61 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.61 1 #p672 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=3.1021 [POZYCJA] id=862 pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 KNR 4-04 0406-03 4-04 0406-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż sufitu podwieszanego systemowego 60x60cm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=674 ob=13.1 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=13.1 1 2,12*6,18 [RMS 271] nz=0.3 0 0.3 np=1 wa=0 wb=0 il=3.93 [POZYCJA] id=857 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=675 ob=0.7 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.7 1 #p671*0,01+#p672*0.01+#p673*0.015+#p674*0.02 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=3.178 [POZYCJA] id=858 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=676 ob=0.7 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.7 1 #p675 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=0.973 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=0.56 [POZYCJA] id=865 pd=wyd.VI 2017 KNR-W 2-02 2702-01 2-02 2702-01 0 na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 15mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=677 ob=12.61 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.61 1 12,61 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=10.5924 [RMS 246] nz=2.9 0 2.9 np=1 wa=0 wb=0 il=36.569 [RMS 247] nz=1.72 0 1.72 np=1 wa=0 wb=0 il=21.6892 [RMS 248] nz=1.6 0 1.6 np=1 wa=0 wb=0 il=20.176 [RMS 249] nz=0.86 0 0.86 np=1 wa=0 wb=0 il=10.8446 [RMS 250] nz=0.67 0 0.67 np=1 wa=0 wb=0 il=8.4487 [RMS 251] nz=0.67 0 0.67 np=1 wa=0 wb=0 il=8.4487 [RMS 252] nz=2.86 0 2.86 np=1 wa=0 wb=0 il=36.0646 [RMS 253] nz=1.65 0 1.65 np=1 wa=0 wb=0 il=20.8065 [RMS 254] nz=2.53 0 2.53 np=1 wa=0 wb=0 il=31.9033 [RMS 48] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 255] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1261 [RMS 256] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1261 [POZYCJA] id=866 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0503-03 5 0503-03 1 mpn=_1211 na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - B1 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=678 ob=2 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2 [RMS 271] nz=0.7 0 0.7 np=1 wa=0 wb=0 il=1.4 [RMS 258] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=2 nan=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=884 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=679 ob=37.75 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=37.75 1 16,13*2,70-0,90*2,00*2-1,10*2,00 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=1.8875 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=9.4375 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=885 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=680 ob=37.75 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=37.75 1 #p679 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=7.1725 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0226 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=886 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=681 ob=37.75 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=37.75 1 #p679 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=4.4932 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=7.55 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0038 [POZYCJA] id=887 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=682 ob=37.75 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=37.75 1 #p681 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=9.0515 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=6.4175 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=867 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1105-01 2-02 1105-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 8 mm zatarte na gładko op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=683 ob=12.61 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=4 [PRZEDMIAR] wo=12.61 1 12,61 [RMS 271] nz=0.163 0 0.163 np=1 wa=0 wb=0 il=8.2217 [RMS 23] nz=3.6 0 3.6 np=1 wa=0 wb=0 il=181.584 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0024 0 0.0024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1211 [RMS 8] nz=0.0017 0 0.0017 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0857 [POZYCJA] id=868 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-02 2 1206-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych, gatunek I o grubości minimum 2,0 mm, klasa ścieralności minimum T, klasa użytkowa minimum 34, trudnozapalna z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm z wyobleniem np.: Gammrat Norma 43 lub równoważna. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=684 ob=13.86 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.61 1 12,61 wo=1.25 1 (6,24+6,24)*0.10 cokoły [RMS 271] nz=0.395 0 0.395 np=1 wa=0 wb=0 il=5.4747 [RMS 25] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=15.1074 [RMS 26] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=3.465 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.079 [POZYCJA] id=869 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-07 2 1206-07 1 mpn=_1211 na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=685 ob=13.86 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=13.86 1 #p684 [RMS 271] nz=0.126 0 0.126 np=1 wa=0 wb=0 il=1.7464 [RMS 27] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4158 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=870 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1112-05 2-02 1112-05 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Pasy ochronne szerokości 30 cm na ścianach na korytarzach z wykładziny PCW wodoodpornej gr. minimum 0,92 mm [R=2] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=686 ob=3.74 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= nsn=STB. 05.04.00 [PRZEDMIAR] wo=3.74 1 (6,24+6,24)*0.30 [MNOŻNIKI RMS] wr=2 2 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.3953 0 0.3953 np=1 wa=0 wb=0 il=2.9568 [RMS 260] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=4.0766 [RMS 261] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=1.496 [RMS 262] nz=0.1 0 0.1 np=1 wa=0 wb=0 il=0.374 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 263] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0213 [RMS 264] nz=0.0041 0 0.0041 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0153 [ELEMENT 2] na=Korytarz [Nr +1/26] wa=0 kn=0 0 0 id=23 nu=1.22 wn= [POZYCJA] id=871 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0914-02 4-01 0914-02 1 mpn=1211 na=Demontaż odbojnic drewnianych na ścianach korytarza z płyty wiórowej na wysokości ~90cm1310[M=0,25] op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=687 ob=45.99 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=45.99 1 0.85+3.35+2.90+0.35+3.76+4.00+0.21+0.42+2.62+0.26+1.02+0.48+1.88+2.20+6.42+2.80+1.92+1.92+3.30+2.86+2,47 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.25 0.25 ws=1 1 [RMS 271] nz=1.25 0 1.25 np=1 wa=0 wb=0 il=57.4875 [RMS 227] nz=0.0068 0 0.0068 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0782 [RMS 228] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=0.3449 [RMS 229] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4599 [RMS 230] nz=0.1 0 0.1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.1498 [RMS 3] nz=3 0 3 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=872 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1113-06 2-02 1113-06 1 mpn=_1211 na=Demontaż cokołów przyściennych z polichlorku winylu [R=0,4] ; [M=0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=688 ob=72.92 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] ko= wo=72.92 1 36,46*2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.4 0.4 wm=0 0 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1641 0 0.1641 np=1 wa=0 wb=0 il=4.7865 [RMS 5] nz=0.107 0 0.107 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 6] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 il=0 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 7] nz=0.0002 0 0.0002 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0146 [RMS 8] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0219 [POZYCJA] id=873 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0818-05 4-01 0818-05 1 mpn=1211 na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=689 ob=77.3 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.3 1 77,30 [RMS 271] nz=0.18 0 0.18 np=1 wa=0 wb=0 il=13.914 [POZYCJA] id=874 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0701-06 4-01 0701-06 1 mpn=1211 na=Skucie zaprawy klejowej z posadzki oraz ścian [R=0,6] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=690 ob=77.3 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.3 1 #p689 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.6 0.6 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 il=19.0158 [POZYCJA] id=875 pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 KNR 4-04 0406-03 4-04 0406-03 1 mpn=_1211 na=Demontaż sufitu podwieszanego systemowego 60x60cm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=691 ob=77.3 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.3 1 2,12*36,46 [RMS 271] nz=0.3 0 0.3 np=1 wa=0 wb=0 il=23.19 [POZYCJA] id=876 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0106-04 4-01 0106-04 1 mpn=1211 na=Usunięcie z budynku gruzu i rzeczy z rozbiórek uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=692 ob=4.21 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.21 1 #p688*0.01+#p689*0.01+#p690*0.015+#p691*0.02 [RMS 271] nz=4.54 0 4.54 np=1 wa=0 wb=0 il=19.1134 [POZYCJA] id=877 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0108-09 0108-10 4-01 0108-09 0108-10 1 mpn=37:0:50966,101211 na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=693 ob=4.21 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.21 1 #p692 [RMS 271] nz=1.39 0 1.39 np=1 wa=0 wb=0 il=5.8519 [RMS 4] nz=0.8 0 0.72+4*0.02 np=1 wa=0 wb=0 il=3.368 [POZYCJA] id=878 pd=wyd.VI 2017 KNR-W 2-02 2702-01 2-02 2702-01 0 na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 15mm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=694 ob=77.3 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.3 1 77,30 [NARZUTY NORMA 4] na=Koszty pośrednie Kp wa=72 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 4] na=Zysk Z wa=15 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS 271] nz=0.84 0 0.84 np=1 wa=0 wb=0 il=64.932 [RMS 246] nz=2.9 0 2.9 np=1 wa=0 wb=0 il=224.17 [RMS 247] nz=1.72 0 1.72 np=1 wa=0 wb=0 il=132.956 [RMS 248] nz=1.6 0 1.6 np=1 wa=0 wb=0 il=123.68 [RMS 249] nz=0.86 0 0.86 np=1 wa=0 wb=0 il=66.478 [RMS 250] nz=0.67 0 0.67 np=1 wa=0 wb=0 il=51.791 [RMS 251] nz=0.67 0 0.67 np=1 wa=0 wb=0 il=51.791 [RMS 252] nz=2.86 0 2.86 np=1 wa=0 wb=0 il=221.078 [RMS 253] nz=1.65 0 1.65 np=1 wa=0 wb=0 il=127.545 [RMS 254] nz=2.53 0 2.53 np=1 wa=0 wb=0 il=195.569 [RMS 48] nz=0.5 0 0.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 255] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.773 [RMS 256] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 il=0.773 [POZYCJA] id=879 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0503-03 5 0503-03 1 mpn=_1211 na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - B1 op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=695 ob=12 jm=kpl. 090 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12 1 12 [RMS 271] nz=0.7 0 0.7 np=1 wa=0 wb=0 il=8.4 [RMS 258] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=12 nan=1 [RMS 3] nz=2.5 0 2.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=888 pd=ATHENASOFT wyd.I 2008 KNR AT-27 0103-05 AT-27 0103-05 1 mpn=1211 na=Gruntowanie ręczne pod szpachlowanie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=696 ob=167.73 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=167.73 1 77,16*2.70-0,70*2,00-0,80*2,00-0.90*2.00*2-1.10*2.00*10-1,00*2,00*6 [RMS 271] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 il=8.3865 [RMS 19] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=41.9325 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=889 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1204-08 4-01 1204-08 1 mpn=_1211 na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności1310[R=2,0] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=697 ob=167.73 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=2 [PRZEDMIAR] wo=167.73 1 #p696 [RMS 271] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 il=31.8687 [RMS 38] nz=0.0003 0 0.0003 np=1 wa=0 wb=0 il=0.1006 [RMS 3] nz=2 0 2 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=890 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1505-09 z.sz.5.3 2-02 1505-09 z.sz.5.3 1 mpn=173:0:09238,101211 na=Gruntowanie gruntem głebokopenetrującym pod malowanie farbą ceramiczną. Uwaga - w przypadku niewystarczającego wyrównania chłonności podłoża należy zastosować podwójne gruntowanie. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=698 ob=167.73 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=167.73 1 #p696 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.15 1.15 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.1035 0 0.1035 np=1 wa=0 wb=0 il=19.9641 [RMS 28] nz=0.2 0 0.2 np=1 wa=0 wb=0 il=33.546 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 8] nz=0.0001 0 0.0001 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0168 [POZYCJA] id=891 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2. 2 1401-05 z.sz. 5.2. 1 mpn=16:0:0921,101211 na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną; Klasa odporności na szorowanie 1. [R=1,50]. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=699 ob=167.73 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=167.73 1 #p698 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.725 1.15*1.5 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.139 0 0.139 np=1 wa=0 wb=0 il=40.2175 [RMS 88] nz=0.17 0 0.17 np=1 wa=0 wb=0 il=28.5141 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=880 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1105-01 2-02 1105-01 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 8 mm zatarte na gładko op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=700 ob=77.3 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= krn=4 [PRZEDMIAR] wo=77.3 1 77,30 [RMS 271] nz=0.163 0 0.163 np=1 wa=0 wb=0 il=50.3996 [RMS 23] nz=3.6 0 3.6 np=1 wa=0 wb=0 il=1113.12 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0024 0 0.0024 np=1 wa=0 wb=0 il=0.7421 [RMS 8] nz=0.0017 0 0.0017 np=1 wa=0 wb=0 il=0.5256 [POZYCJA] id=881 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-02 2 1206-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych, gatunek I o grubości minimum 2,0 mm, klasa ścieralności minimum T, klasa użytkowa minimum 34, trudnozapalna z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm z wyobleniem np.: Gammrat Norma 43 lub równoważna. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=701 ob=84.59 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=77.3 1 77,30 wo=7.29 1 (36,46*2)*0.10 cokoły [RMS 271] nz=0.395 0 0.395 np=1 wa=0 wb=0 il=33.4131 [RMS 25] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=92.2031 [RMS 26] nz=0.25 0 0.25 np=1 wa=0 wb=0 il=21.1475 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 24] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.4822 [POZYCJA] id=882 pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 2 1206-07 2 1206-07 1 mpn=_1211 na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=702 ob=84.59 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=84.59 1 #p701 [RMS 271] nz=0.126 0 0.126 np=1 wa=0 wb=0 il=10.6583 [RMS 27] nz=0.03 0 0.03 np=1 wa=0 wb=0 il=2.5377 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [POZYCJA] id=883 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1112-05 2-02 1112-05 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Pasy ochronne szerokości 30 cm na ścianach na korytarzach z wykładziny PCW wodoodpornej gr. minimum 0,92 mm [R=2] uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=703 ob=13.8 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= nsn=STB. 05.04.00 [PRZEDMIAR] wo=13.8 1 #p687*0.30 [MNOŻNIKI RMS] wr=2 2 wm=1 1 ws=1 1 [RMS 271] nz=0.3953 0 0.3953 np=1 wa=0 wb=0 il=10.9103 [RMS 260] nz=1.09 0 1.09 np=1 wa=0 wb=0 il=15.042 [RMS 261] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 il=5.52 [RMS 262] nz=0.1 0 0.1 np=1 wa=0 wb=0 il=1.38 [RMS 3] nz=1.5 0 1.5 np=0 op=M wa=0 wb=0 il=0 [RMS 263] nz=0.0057 0 0.0057 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0787 [RMS 264] nz=0.0041 0 0.0041 np=1 wa=0 wb=0 il=0.0566 [POZYCJA] id=900 pd= Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna 0 na=Montaż pochwytów (poręczy) przyściennych średnicy 50mm, wykonanego z profilu aluminiowego ciągłego w pokrywą winylową w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym. Odległość pochwyty od wykończonej ściany min. 50mm. op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=704 ob=25.25 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=25.25 1 1,75+2,00+6,25+2,65+1,85+1,85+3,20+2,75+2,35+0,60 [RMS 271] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=25.25 [RMS 270] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 il=25.25 [SUMA KONTROLNA] e87fb0b2bc66a0bdd24bbcd2e294bd77